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总则
1  为科学合理地编制水利工程维修养护预算，提高维修养护资金使用效益，确保水利工程安全运行，根据《辽宁省水利工程管理条例》、《辽宁省水利工程管理体制改革实施方案》、《辽宁省农村水利工程管理办法》，制定《辽宁省水利工程维修养护定额标准》。
2 本定额标准的编制，贯彻国家财政预算体制改革和水管单位体制改革精神，严格执行国家财政预算政策和有关规定，按照水利工程维修养护内容，完善和细化预算定额，力求做到科学合理，操作规范，讲求效益。
3 水利工程维修养护是指对已建成水利工程进行日常维修养护，保持工程的设计功能、维护原有规模和标准。维修养护预算不包括超常洪水和重大险情造成的抢险费用和工程修复费用，以及除险加固、更新改造费用、日常管理费用和其他专项费用。
4 本定额标准适用于公益性水利工程，准公益性水利工程按照工程的功能或资产比例划分公益部分，非公益性水利工程参照执行。
5 本定额标准对水库工程、拦河闸(坝)工程、堤防工程、泵站工程、灌区工程、农村饮水安全工程、农村水电站工程按照工程等别和规模划分维修养护等级，分别制定维修养护定额标准。其他水利工程可参照执行。
6 本定额标准由编制办法和定额标准两部分组成。
7 本定额标准包含水利工程维修养护过程中发生的直接费、间接费、利润、税金。

8《辽宁省水利工程维修养护定额标准》由辽宁省水利厅负责解释。在执行过程中如有问题请及时函告辽宁省水利厅。
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第一部分   编制办法

1 维修养护经费预算编制依据
维修养护经费预算编制要以水利工程技术档案、辽宁省水利工程维修养护定额标准等为依据进行编制。主要依据有：
1.1国家和我省颁发的有关法令、制度和管理办法
国务院《水利工程管理体制改革实施意见》(国办发〔2002〕45号)
财政部《水利事业费管理办法》 (财农字〔2000〕13号)
财政部《中央级防汛岁修经费项目管理办法》(水财〔1997〕70号)
国家发展改革委、财政部《关于深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》 (发改农经〔2019〕1645号)
水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》(水运管〔2022〕130号)
辽宁省《辽宁省水利工程管理条例》(辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔十三届〕第七十号)
1.2国家和我省有关规范性文件和技术标准
《泵站技术管理规程》 (GB/T 30948-2021)
《土石坝养护修理规程》 (SL210-2015)
《混凝土坝养护修理规程》 (SL230-2015)
《灌溉与排水工程技术管理规程》 (SL246-2019)
《堤防工程养护修理规程》 (SL595-2013)
《水利工程管理考核办法》(水建管〔2008〕187号)
《水利水电工程等级划分及洪水标准》 (SL252-2017)
《堤防工程管理设计规范》 (SL171-2020)
《水闸设计规范》 (SL265-2016)
《水库工程管理设计规范》 (SL106-2017)
《农田排水工程技术规范》 (SL/T4-2020)
《村镇供水技术规范》 (SL-310-2019)
《辽宁省水利工程设计概(估)算编制规定(工程部分)(辽水规计〔2019〕42号文)及其配套定额
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1.3工程相关资料
水管单位管理对象的地理位置、范围、工程规模、工程等级、使用年限及其他相关基础资料。
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[bookmark: _GoBack]2 工程维修养护经费组成
工程维修养护经费由基本维修养护项目经费、调整维修养护项目经费和其他经费组成。
2.1基本维修养护项目经费
基本维修养护项目是指为维持工程正常运行，对主体工程、机电设备、金属结构设备等进行日常维修、配件更换等维修养护项目。工程养护指对工程进行经常性保养和防护，及时处理局部表面轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整安全与正常运用的项目；工程维修指周期性进行的，对工程养护所不能解决的工程损坏的修复项目，不包括工程大修(工程发生较大损坏或存在较大缺陷时进行的工作量大且技术较复杂的维修改造工作)。
基本维修养护项目经费由基本维修养护项目(一)和基本维修养护项目(二)两部分组成。
2.2调整维修养护项目经费
调整维修养护项目是指除基本维修养护项目外，为维护工程正常运行，根据工程实际情况仅在个别年份需要开展的维修项目，其经费按调整维修养护项目定额标准相关规定计算。
预算年度内未发生的调整维修养护项目不予计列。
2.3 其他经费
其他经费包括勘察设计费、监理费。
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3 年度维修养护经费预算文件内容组成
年度维修养护经费预算文件由编制说明、维修养护经费预算总表、维修养护经费预算分项计算表、预算文件附件等四个部分组成。
3.1 编制说明
3.1.1工程概况。包括工程类别、工程位置、任务与规模、主要建筑物级别、工程特性、主要技术经济指标等。
3.1.2管理机构基本情况。包括主管部门、管理单位性质、主要职能、机构设置和人员编制状况，以及工程管理现状、固定资产、维修养护模式等。
3.1.3编制依据。最近批复的工程设计文件、维修养护经费预算采用的定额标准，以及基本项目、调整项目和其他经费等计算依据。
3.1.4预算编制说明。按工程类别分别说明预算年度的主要维修养护项目名称及内容、进度、使用计划、技术措施、经费预算、配套资金落实情况等。
3.2维修养护经费预算总表
3.3维修养护经费预算分项计算表
3.3.1基本维修养护项目(一)经费预算计算表
3.3.2基本维修养护项目(二)经费预算计算表
3.3.3调整维修养护项目经费预算计算表
3.3.4其他经费预算计算表
3.4预算文件附件
3.4.1基本维修养护项目(一)经费预算计算依据、方法；
3.4.2基本维修养护项目(二)经费预算计算依据、方法；
3.4.3调整维修养护项目经费预算计算依据、方法；
3.4.4其他经费预算计算依据、方法。
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4 维修养护经费预算编制方法
编制水利工程维修养护经费预算时，根据工程类型、维修养护等级，按照定额标准的规定，分项累计维修养护预算。
具体编制方法如下：
a)进行工程分类并确定工程维修养护等级。
b)确定工程基本维修养护项目及各项目的指标定额，计算(选定)维修养护项目定额基准调整系数、定额单价调整系数及工程使用年限调整系数，计算工程基本维修养护经费。
c)根据工程实际情况确定工程调整维修养护项目，计算工程调整维修养护经费。
d)计算其他经费。
e)汇总计算工程维修养护预算。
f)根据工程性质确定公益系数，计算财政补贴经费。
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5 基本维修养护项目经费计算规定

5.1 一般规定
5.1.1	定额基准调整系数
定额基准调整系数默认值为1.0。 当实际工程与基准值不一致时，按照相应的调整方法进行调整计算。
同一维修养护项目同时有多个调整系数时，应连乘作为该项目的最终调整系数。
维修养护项目清单不计列不存在建筑物子项。
5.1.2定额单价调整系数
编制预算单价时综合考虑省内各市人工及材料价格差异影响，本定额标准价格水平计算基准为2021年第四季度省内平均水平，人工工资计算基准为沈阳市。其他市域范围内工程的维修养护经费按下表系数进行调整。
定额单价调整系数的调整对象为基本维修养护项目，不包含按固定资产百分比计算维修养护费用的项目。
辽宁省水利厅根据有关政策、人工工资及材料价格变化情况，适时对该系数进行调整并发布。
辽宁省各市定额单价调整系数表
	序号
	工程所在位置
	调整系数
	序号
	工程所在位置
	调整系数

	1
	沈阳市
	1.00
	8
	营口市
	0.94

	2
	大连市
	1.02
	9
	阜新市
	0.90

	3
	鞍山市
	0.91
	10
	辽阳市
	0.93

	4
	抚顺市
	0.94
	11
	盘锦市
	0.94

	5
	本溪市
	0.91
	12
	铁岭市
	0.87

	6
	丹东市
	0.91
	13
	朝阳市
	0.88

	7
	锦州市
	0.88
	14
	葫芦岛市
	0.87


5.1.3	工程使用年限调整系数
1)工程使用年限的确定方法
未进行过除险加固的工程使用年限从建成年份起算，已除险加固工程从除险加固完建年份起算。
未更新改造的机电、金属结构设备从原投入运行时间起算；已更新改造的机电、金属结构设备，从更新改造后实际投入运行时间起算。
8




主体工程除险加固与机电设备、金属结构设备更新改造年份不一致的，应分别计算使用年限和调整系数。
2)工程使用年限调整系数的确定
工程使用年限的计算基准为15年。农村饮水安全工程的工程使用年限每增减5年，系数增减0.03；其余工程的工程使用年限每增加5年，系数增加0.03。
工程使用年限调整系数的调整对象为基本维修养护项目，不包含按固定资产百分比计算维修养护费用的项目。
5.1.4固定资产计算方法
按固定资产百分比计算维修养护费用的项目，其固定资产原则上以固定资产原值为计算依据。若工程设备已实施更新改造，则该设备固定资产原值按更新改造后的固定资产数据作为计算依据。
5.2水库工程基本维修养护项目经费的计算规定
5.2.1 维修养护等级
水库工程基本维修养护等级以水库总库容为主要指标，当水库坝高超过表1-1水库坝高的等级指标时，可提高一个等级确定维修养护等级。
石佛寺水库副坝的维修养护等级参照堤防工程计算，其余水库工程副坝的维修养护等级统一采用水库工程五级标准。
5.2.2 定额基准调整系数
1)坝长调整系数
水库工程坝长计算基准执行表3-1-1的规定，实际长度与计算基准不一致时，主、副坝的坝长按实际长度分别进行调整。调整系数执行表3-1-5中编号1规定。
2)坝高调整系数
水库工程坝高计算基准执行表3-1-1的规定，实际长度与计算基准不一致时，主、副坝的坝高按实际坝高分别进行调整。调整系数执行表3-1-5中编号2规定。
3)溢洪道长度调整系数
溢洪道长度指溢洪道控制段长度。水库工程溢洪道长度计算基准执行表3-1-1的规定，实际长度与计算基准不一致时，按实际长度进行调整。调整系数执行表3-1-5编号3规定。
4)溢洪道宽度调整系数
溢洪道宽度指溢洪道控制段宽度，水库工程溢洪道宽度计算基准执行表3-1-1的规定，实际宽度与计算基准不一致时，按实际宽度进行调整。调整系数执行表3-1-5编号4规定。
5)溢洪道闸门数量调整系数
溢洪道闸门数量指溢洪道、非常溢洪道上的闸门总数量。水库工程溢洪道闸门数量计算基准执行表3-1-1的规定，实际数量与计算基准不一致时，按实际数量进行调整。调整系数执行表3-1-5编号5规定。
6)底孔、泄洪洞数量调整系数
水库工程底孔、泄洪洞数量计算基准执行表3-1-1的规定，实际数量与计算基准不一致时，按实际数量进行调整。调整系数执行表3-1-5中编号8规定。
7)溢洪道闸门类型调整系数
水库工程溢洪道闸门类型计算基准为平板闸门，实际类型与计算基准不一致时，按闸门实际类型进行调整。调整系数执行表3-1-5中编号6规定。同一工程具有不同类型闸门时，闸门类型调整系数按各类型闸门数量进行加权平均计算。
8)溢洪道启闭机类型调整系数
水库工程一级、二级溢洪道启闭机类型计算基准为液压启闭机，三级、四级、五级计算基准为固定卷扬启闭机。实际类型与计算基准不一致时，按启闭机实际类型进行调整。调整系数执行表3-1-5中编号7规定。同一工程具有不同类型启闭机时，启闭机类型调整系数应按各类型启闭机数量进行加权平均计算。
5.2.3 其他
1)观测设施配件更换
大坝观测设施包括土石坝坝体(基)内部变形观测、渗流观测、水位观测等观测设施和仪器设备易损件更换，按其设备固定资产的2.0%计算。
2)启闭机配件更换
启闭机设施包括启闭设备机体、钢丝绳、传(制)动系统等，养护费用按其设备固定资产的2.0%计算。
3)机电设备配件更换
机电设备是指溢洪道、泄洪洞、输水洞、发电引水洞等建筑物附属机电设备，包括电动机、操作设备、配电设施、输变电系统、避雷系统等机电设备易损件更换，费用按其设备固定资产的2.0%计算。
4)水情自动测报系统维修
水情自动测报系统包括水库水情自动测报系统的设施养护和仪器设备的易损件更
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换，费用按其设备固定资产的2.0%计算。
5)安全监测系统维修
安全监测系统包括水库安全监测系统的基础设施养护和仪器设备易损件更换，费用按其设备固定资产的3.0%计算。
5.3拦河闸(坝)工程基本维修养护项目经费的计算规定
5.3.1 维修养护等级
拦河闸工程维修养护等级的确定应同时满足表1-2-1规定的校核过闸流量及孔口面积两个条件，如只具备其中一个条件，其养护等级降低一级。
橡胶坝工程维修养护等级按橡胶坝长度划分。
滚水坝工程维修养护等级按滚水坝坝体体积划分。
5.3.2拦河闸工程定额基准调整系数
1)流量调整系数
拦河闸工程过闸流量计算基准执行表3-2-1的规定，实际流量与计算基准不一致时，按实际流量进行调整。调整系数执行表3-2-9中编号1规定。
2)孔口面积调整系数
孔口面积的计算：以设计孔口面积为准，设计孔口面积不明确时，按以下规定计算：
开敞式：孔口面积=孔口总净宽× (设计洪水位-闸底板顶高程)
胸墙式：孔口面积=孔口总净宽× (胸墙底高程-闸底板顶高程)
涵洞式：孔口面积=涵洞断面面积
拦河闸工程孔口面积计算基准执行表3-2-1的规定，实际面积与计算基准不一致时，按实际面积进行调整。调整系数执行表3-2-9中编号2规定。
3)孔口数量调整系数
拦河闸工程孔口数量计算基准执行表3-2-1的规定，实际数量与计算基准不一致时，按实际数量进行调整。调整系数执行表3-2-9中编号3规定。
4)启闭机类型调整系数
拦河闸工程启闭机类型计算基准为固定卷扬式启闭机，实际类型与计算基准不一致时，按启闭机实际类型进行调整。调整系数执行表3-2-9中编号4规定。同一工程具有不同类型启闭机时，启闭机调整系数按各类型启闭机数量进行加权平均计算。
5)闸门类型调整系数
拦河闸工程闸门类型计算基准为平板闸门，实际类型与计算基准不一致时，按实
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际闸门类型进行调整。闸门类型调整系数执行表3-2-9中编号5规定。同一工程具有不同类型闸门时，闸门类型调整系数按各类型闸门数量进行加权平均计算。
6)过水坝段长度调整系数
拦河闸工程过水坝段长度计算基准执行表3-2-1的规定，实际长度与计算基准不一致时，按实际长度进行调整。调整系数执行表3-2-9中编号6规定。
7)接触水体调整系数
拦河闸工程接触水体计算基准为淡水。接触水体为海水时，按海水影响因素所对应的调整系数进行调整，调整系数执行表3-2-9中编号7规定。
5.3.3橡胶坝工程定额基准调整系数
1)坝长调整系数
橡胶坝工程坝长计算基准执行表3-2-2的规定，实际长度与计算基准不一致时，按实际长度进行调整。调整系数执行表3-2-10中编号1规定。
2)坝高调整系数
橡胶坝工程坝高计算基准执行表3-2-2的规定，实际高度与计算基准不一致时，按实际高度进行调整。调整系数执行表3-2-10中编号2规定。
3)工作闸门数量调整系数
橡胶坝工程工作闸门数量计算基准执行表3-2-2的规定，实际数量与计算基准不一致时，按实际数量进行调整。调整系数执行表3-2-10中编号3规定。
4)闸门类型调整系数
橡胶坝工程闸门类型计算基准为平板闸门，实际类型与计算基准不一致时，按闸门实际类型进行调整。调整系数执行表3-2-10中编号4规定。同一工程具有不同类型闸门时，闸门类型调整系数按各类型闸门数量进行加权平均计算。
5)检修闸门数量调整系数
橡胶坝工程检修闸门数量计算基准执行表3-2-2的规定，实际数量与计算基准不一致时，按实际数量进行调整。调整系数执行表3-2-10中编号5规定。
5.3.4滚水坝工程定额基准调整系数
1)坝体体积调整系数
滚水坝工程坝体体积计算基准执行表3-2-3的规定，实际体积与计算基准不一致时，按实际体积进行调整。调整系数执行表3-2-11中编号1规定。
2)坝体结构类型调整系数
滚水坝工程坝体结构类型计算基准为浆砌石结构，实际类型与计算基准不一致
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时，按实际结构类型进行调整。调整系数执行表3-2-11中编号2规定。
3)闸门数量调整系数
滚水坝闸门数量计算基准执行表3-2-3的规定，实际数量与计算基准不一致时，按实际数量进行调整。调整系数执行表3-2-11中编号3规定。
5.3.5 其他
1)启闭机配件更换
启闭机配件更换包括启闭设备机体、钢丝绳、传(制)动系统等部位易损件更换，费用按其设备固定资产的2.0%计算。
2)机电设备配件更换
机电设备是指溢洪道、泄洪洞、输水洞、发电引水洞建筑物等泄水建筑物附属机电设备，包括电动机、操作设备、配电设施、输变电系统、避雷系统等部位易损件更换，费用按其设备固定资产的2.0%计算。
3)安全监测系统养护
安全监测系统包括全部安全监测系统的设施养护及仪器设备的易损件更换，费用按其设备固定资产的3.0%计算。
5.4堤防工程基本维修养护项目经费的计算规定
堤防工程基本维修养护项目经费的计算基准为1000m长度，实际工程养护经费按实际长度调整计算。
5.4.1 维修养护等级
堤防工程维修养护等级按照洪水重现期(年)划分。
5.4.2堤防工程定额基准调整系数
1)堤顶宽度调整系数
堤防工程堤顶宽度计算基准执行表3-3-1的规定，实际宽度与计算基准不一致时，按实际宽度进行调整。调整系数执行表3-3-5中编号1规定。
2)堤身断面建筑轮廓线长度调整系数
堤身断面建筑轮廓线长度为堤顶宽度与迎水坡、背水坡长度之和，不包含护堤地范围。堤防工程堤身断面建筑轮廓线长度计算基准执行表3-3-1的规定，实际长度与计算基准不一致时，按实际长度进行调整。调整系数执行表3-3-5中编号2的规定。
3)堤身土质调整系数
堤防工程堤身土质计算基准为壤土，实际类型与计算基准不一致时，按实际堤身土质类型进行调整。调整系数执行表3-3-5中编号3的规定。
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4)堤顶路面结构调整系数
堤防工程堤顶路面结构计算基准为砂石路面，实际类型与计算基准不一致时，按实际路面结构类型进行调整。调整系数执行表3-3-5中编号4的规定。
堤顶路面维修养护项目与堤顶土方维修养护项目不能同时计列。
堤顶路面与公路相结合的应经相关部门批准和验收，在明确归属的前提下，计算维修养护经费。列入地方交通干道的，不计入水利工程维修养护经费。
5)海堤调整系数
堤防工程海堤计算基准为淡水，海堤应按海水影响因素进行调整计算。调整系数执行表3-3-5中编号5规定。
5.5泵站工程基本维修养护项目经费的计算规定
5.5.1 维修养护等级
泵站工程维修养护等级依据装机容量和装机流量划分，当两者确定的养护等级不同时，按其中级别高的确定。
5.5.2泵站工程定额基准调整系数
1)装机容量调整系数
泵站工程装机容量计算基准执行表3-4-1的规定，实际容量与计算基准不一致时，按实际容量进行调整。调整系数执行表3-4-5中编号1规定。
2)装机流量调整系数
泵站工程装机流量计算基准执行表3-4-1的规定，实际流量与计算基准不一致时，按实际流量进行调整。调整系数执行表3-4-5中编号2规定。
3)水泵类型调整系数
泵站工程水泵类型计算基准为立式混流泵，实际类型与计算基准不一致时，按实际水泵类型进行调整。调整系数执行表3-4-5中编号3规定。同一工程具有不同类型水泵时，水泵类型调整系数按各类型水泵数量进行加权平均计算。
5.5.3 其他
1)启闭机配件更换
启闭机设施包括启闭设备机体、钢丝绳、传(制)动系统等部位易损件更换，费用按其设备固定资产的1.5%计算。
2)机电设备配件更换
机电设备是指建筑物附属机电设备，包括电动机、操作设备、配电设施、输变电系统、避雷系统等部位易损件更换，费用按其设备固定资产的1.5%计算。
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3)自动控制系统养护
自动控制系统包括泵站远程控制的设施养护及仪器设备的易损件更换，费用按其设备固定资产的5.0%计算。
4)安全监测系统维修
安全监测系统包括泵站全部安全监测系统的设施养护及仪器设备的易损件更换，费用按其设备固定资产的1.0%计算。
5.6灌区工程基本维修养护项目经费的计算规定
5.6.1 维修养护等级
灌区工程中渠道工程及渠系建筑物工程维修养护等级按照设计流量划分。
5.6.2渠道工程定额基准调整系数
1)渠道长度调整系数
渠道工程计算基准长度为1000m，实际长度与计算基准不一致时，按实际长度进行调整。调整系数执行表3-5-5中编号1规定。
2)梯形混凝土渠道、生态护坡渠道断面面积调整系数
梯形混凝土渠道、生态护坡渠道断面面积执行表3-5-1的规定，实际面积与计算基准不一致时，按实际面积进行调整。调整系数执行表3-5-5中编号2规定。
3)浆砌石土渠道断面面积调整系数
浆砌石土渠道断面面积执行表3-5-1的规定，实际面积与计算基准不一致时，按实际面积进行调整。调整系数执行表3-5-5中编号3规定。
4)渠顶路面结构调整系数
渠顶路面结构计算基准为土质路面，实际结构与计算基准不一致时，按实际路面结构进行调整。渠顶路面结构调整系数执行表3-5-5中编号4规定。
5)衬砌范围调整系数
衬砌范围计算基准为两侧渠坡与渠底均衬砌，实际衬砌范围与计算基准不一致时，按实际衬砌范围进行调整。调整系数执行表3-5-5中编号5规定。
5.6.3渠系建筑物工程定额基准调整系数
1)渡槽断面面积调整系数
渡槽断面面积执行《辽宁省水利工程维修养护定额标准》表3-5-1的规定，实际断面面积与计算基准不一致时，按实际断面面积进行调整。调整系数执行表3-5-6中编号1规定。
2)渡槽长度调整系数
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渡槽计算基准长度为10m，实际长度与计算基准不一致时，按实际长度进行调整。调整系数执行表3-5-6中编号2规定。
3)倒虹吸断面面积调整系数
倒虹吸断面面积执行表3-5-1的规定，实际断面面积与计算基准不一致时，按实际断面面积进行调整。调整系数执行表3-5-7中编号1规定。
4)倒虹吸结构调整系数
倒虹吸结构计算基准为钢筋混凝土结构，实际结构与计算基准不一致时，按实际结构进行调整。调整系数执行表3-5-7中编号2规定。
5)倒虹吸长度调整系数
倒虹吸计算基准长度为10m，实际长度与计算基准不一致时，按实际长度进行调整。调整系数执行表3-5-7中编号3规定。
6)涵洞(隧洞)断面面积调整系数
涵洞(隧洞)断面面积执行表3-5-1的规定，实际断面面积与计算基准不一致时，按实际断面面积进行调整。调整系数执行表3-5-8中编号1规定。
7)涵洞(隧洞)长度调整系数
涵洞(隧洞)计算基准长度为10m，实际长度与计算基准不一致时，按实际长度进行调整。调整系数执行表3-5-8中编号2规定。
8)跌水与陡坡断面体积调整系数
跌水与陡坡断面体积执行表3-5-1的规定，实际断面体积与计算基准不一致时，按实际断面体积进行调整。调整系数执行表3-5-9中编号1规定。
9)跌水与陡坡结构调整系数
跌水与陡坡结构计算基准为钢筋混凝土结构，实际结构与计算基准不一致时，按实际结构进行调整。调整系数执行表3-5-9中编号2规定。
10)灌区水闸单孔孔口面积调整系数
灌区水闸单孔孔口面积执行表3-5-1的规定，实际孔口面积与计算基准不一致时，按实际面积进行调整。调整系数执行表3-5-10中编号1规定。
11)灌区水闸孔口数量调整系数
灌区水闸孔口数量执行表3-5-1的规定，实际孔口数量与计算基准不一致时，按实际数量进行调整。调整系数执行表3-5-10中编号2规定。
12)灌区水闸启闭机类型调整系数
灌区水闸启闭机类型计算基准为固定卷扬式启闭机，实际启闭机类型与计算基准
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不一致时，按实际类型进行调整。调整系数执行表3-5-10中编号3规定。
13)灌区水闸闸门类型调整系数
灌区水闸闸门类型计算基准为平板闸门，实际闸门类型与计算基准不一致时，按实际类型进行调整。调整系数执行表3-5-10中编号4规定。
14)农桥断面面积调整系数
农桥断面面积执行表3-5-1的规定，实际断面面积与计算基准不一致时，按实际断面面积进行调整。调整系数执行表3-5-11中编号1规定。
5.6.4 其他
1)农桥维修养护是指渠道管理范围内的桥梁维修养护，不包括已移交公路部门或当地乡、镇管理的桥梁。养护工程量按桥梁实有面积计算，包括桥台顶面积，不包括接线道路面积。
2)灌区自动化信息管理系统包括自动控制系统和自动监测系统。
3)灌区工程中泵站工程执行5.5泵站工程基本维修养护项目经费的计算规定。
4)灌区水闸指灌溉或排水渠道上的渠系建筑物。灌区管辖范围的拦河水闸工程执行5.2拦河闸工程维修养护项目经费的相关规定。
5.7农村饮水安全工程基本维修养护项目经费的计算规定
5.7.1 维修养护等级
农村饮水安全工程维修养护等级依据供水规模划分。
5.7.2定额基准调整系数
1)大口井规格调整系数
大口井规格执行表3-6-1的规定，实际规格与计算基准不一致时，按实际规格进行调整。调整系数执行表3-6-4中编号1规定。
2)机电井规格调整系数
机电井规格执行表3-6-1的规定，实际规格与计算基准不一致时，按实际规格进行调整。调整系数执行表3-6-4中编号2规定。
3)清水池(蓄水池)调整系数
清水池(蓄水池)规格执行表3-6-1的规定，实际规格与计算基准不一致时，按实际规格进行调整。调整系数执行表3-6-4中编号3规定。
4)输配水管材调整系数
输配水管材执行表3-6-1的规定，实际管材与计算基准不一致时，按实际管材进行调整。调整系数执行表3-6-4中编号4规定。
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5)输配水管线长度调整系数
输配水管线计算基准长度为1000m，实际长度与计算基准不一致时，按实际长度进行调整。调整系数执行表3-6-4中编号5规定。
6)输配水管线埋深调整系数
输配水管线计算基准埋深为1.5m，实际埋深与计算基准不一致时，按实际埋深进行调整。调整系数执行表3-6-4中编号6规定。
7)输配水管线直径调整系数
输配水管线直径执行表3-6-1的规定，实际管径与计算基准不一致时，按实际管径进行调整。调整系数执行表3-6-4中编号7规定。
5.7.3 其他
自动监测系统维修，按固定资产原值的5%计算。
5.8农村水电站工程基本维修养护项目经费的计算规定
5.8.1 维修养护等级
农村水电站工程维修养护等级按照装机容量划分。
5.8.2农村水电站工程定额基准调整系数
1)装机容量调整系数
农村水电站工程装机容量计算基准执行表3-7-1的规定，实际容量与计算基准不一致时，按实际容量进行调整。调整系数执行表3-7-1中编号1规定。
2)水轮机组类型调整系数
农村水电站工程水轮机组类型计算基准为竖轴混流式，实际类型与计算基准不一致时，按实际水轮机组类型进行调整。调整系数执行表3-7-4中编号2的规定。
3)水轮发电机组类型调整系数
农村水电站工程水轮发电机组类型计算基准为竖轴式，实际类型与计算基准不一致时，按实际水轮发电机组类型进行调整。调整系数执行表3-7-4中编号3的规定。
4)主变压器容量调整系数
农村水电站工程主变压器容量计算基准执行表3-7-1的规定，实际容量与计算基准不一致时，按实际容量进行调整。调整系数执行表3-7-4中编号4规定。
5)主变压器数量调整系数
农村水电站工程主变压器数量计算基准执行表3-7-1的规定，实际数量与计算基准不一致时，按实际数量进行调整。调整系数执行表3-7-4中编号5规定。
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6 调整维修养护项目经费
6.1 一般规定
调整维修养护项目经费，按实有发生项目、实际工程量执行本定额标准的相关规定计算年度养护经费。
按实有发生量计列的项目不包括工程大修范围的发生量。
6.1.1调整维修养护项目单价调整系数
调整维修养护项目单价调整系数执行编制办法5.1.2的规定。
6.1.2固定资产的计算办法
1)固定资产百分比计算维修养护费用的项目，其固定资产原则上以固定资产原值为计算依据。
2)若工程设备已实施更新改造，则该设备的固定资产原值按更新改造后的固定资产数据作为计算依据。
6.1.3 安全鉴定经费
安全鉴定费是指水利工程达到规定的运行年限后，采取必要的勘察措施，对工程使用安全进行鉴定。安全鉴定费由勘察经费、检验试验费及安全评估经费等组成。
安全鉴定工作内容和鉴定周期及鉴定经费的编制与申报，按水利部和我省的相关规定执行。水利工程运行期间需要安全鉴定时，应按有关规定并结合工程实际编制预算并报批，手续完备后列入下一年度计划。
1)勘察经费
为满足安全鉴定需要开展地质勘察工作，根据鉴定单位提出的勘察任务书和工作要求，参照《工程勘察设计收费标准》(计价格〔2002〕10 号)的有关规定，编制预算，报批后列入下年度计划。
2)检测试验费
为满足安全鉴定需要开展专项检测、试验工作，由鉴定单位编制检测、试验任务书，根据检测、试验项目、工作量和价格以及技术工作费编制专项预算，报批后列入下年度计划。
水库、水闸钢闸门达到折旧年限的专项安全鉴定和泵站主水泵等动力机械及重要机电设备达到折旧年限的专项安全鉴定，其鉴定经费根据鉴定工作内容和实际工作量按实申报。
6.2水库工程调整维修养护项目经费的计算规定
6.2.1土石坝排水体结构指贴坡排水、棱体排水等结构形式，土石坝排水体维修按实有发生量计列。
6.2.2土石坝下游干砌石护坡维修按实有发生量计列。
6.2.3土石坝下游护坡草皮护坡养护按实有发生量计列。
6.2.4动物灾害防治主要指老鼠等侵害建筑物安全、机电安全的防治，按实有面积计列。
6.2.5启闭机及闸门安全检测、设备评级和工程安全鉴定经费参照市场价计列。
6.3拦河闸(坝)工程调整维修养护项目经费的计算规定
6.3.1闸室清淤是指为维持水闸的正常泄流需要，对闸室及其上、下游侧的淤积物进行清理，按实有发生量计列。
6.3.2闸区道路维修按实有发生量计列。
6.3.3动物灾害防治主要指老鼠等侵害建筑物安全、机电安全的防治，按实有面积计列。
6.3.4自动控制系统养护，按固定资产原值3%计列。
6.3.5启闭机及闸门安全检测、设备评级和工程安全鉴定经费参照市场价计列。
6.4堤防工程调整维修养护项目经费的计算规定
6.4.1堤防隐患探测，按实际探测深度计列。
6.4.2备防土、石工程，按实有发生量计列。
6.4.3防洪(浪)墙维修按实有发生量计列。
6.4.4管理房维修按实有发生量计列。
6.4.5护堤林养护、护堤地边埂整修按实有发生量计列。
6.5泵站工程调整维修养护项目经费的计算规定
6.5.1水面漂浮物清理，按实有发生量计列。
6.5.2泵站建筑物及设备评级经费参照市场价计列。
6.6灌区工程调整维修养护项目经费的计算规定
6.6.1护渠林养护是指渠道两侧、管理范围内护渠林木的养护，养护工程量按树木的实际发生量计列，不包括林木的大面积补植。
6.6.2渠道杂草清理按实际发生量计列。
6.6.3水面漂浮物清理按实际发生量计列。
6.7农村饮水安全工程调整维修养护项目经费的计算规定
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6.7.1自动监测系统维修按固定资产原值的5%计算、一体化除铁锰净水装置滤料更换和传统工艺除铁锰净水池滤料更换按照实际发生量计划。
7 其他经费的计算办法
7.1勘察设计费
按基本维修养护项目经费和调整维修养护项目经费之和的2.0%计取。
7.2 监理费
按基本维修养护项目经费和调整维修养护项目经费之和的1.25%计取。
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8 公益经费分摊系数计算办法
8.1水库工程
同时具有防洪、发电、供水等功能的准公益性大中型水库工程，可采用库容比例法划分：公益经费分摊系数=防洪库容/(兴利库容+防洪库容)。
8.2拦河闸(坝)工程
同时具有排涝、灌溉等功能的准公益性的拦河闸(坝)工程，可采用工作量比例法划分：公益经费分摊系数=排水工时/(提水工时+排水工时)。
仅具有排水功能的拦河闸(坝)工程作为公益性水利工程，公益经费分摊系数取1.0。
8.3 堤防工程
堤防工程属于公益性水利工程，公益经费分摊系数取 1.0。
8.4 泵站工程
同时具有排涝、灌溉等功能的准公益性的泵站工程，可采用工作量比例法划分：公益系数=排水工时/(提水工时+排水工时)。
仅具有排水功能的泵站工程作为公益性水利工程，公益经费分摊系数取 1.0。
8.5 灌区工程
灌区工程由各地区根据其功能、水费到位情况、工程管理状况等因素合理确定公益经费分摊系数。
8.6农村饮水安全工程
农村饮水安全工程属于公益性水利工程，公益经费分摊系数取 1.0。
8.7农村水电站工程
农村水电站工程属于非公益性水利工程。
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第二部分定额标准
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1.维修养护等级划分
1.1.水库工程维修养护等级划分
水库工程维修养护等级按照总库容及水库坝高指标划分为五级。
表1-1	水库工程维修养护等级划分表
	维修养护等级
	一
	二
	三
	四
	五

	水库总库容V(亿m³)
	V≥10
	10>V≥1
	1>V≥0.1
	0.1>V≥0.01
	0.01>V
≥0.001

	水库坝高H  (m)
	混凝土坝
	 
	H≤65
	H≤45
	H≤30
	H≤20

	
	土石坝
	 
	H≤55
	H≤35
	H≤20
	H≤12


注：划分水库工程维修养护等级以水库总库容为主要指标，水库坝高超过该等级指标时，其等级标准可提高一级。
1.2.拦河闸(坝)工程维修养护等级划分
1.2.1拦河闸工程维修养护等级按照校核过闸流量、孔口面积等指标划分为八级。具体划分标准按表 1-2-1执行。
表1-2-1	拦河闸工程维修养护等级划分表
	维修养护等级
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八

	校核过闸流量Q  (m³/s)
	Q≥5000
	5000>Q≥3000
	3000>Q≥1000
	1000>Q≥500
	500>Q≥100
	100>Q≥50
	50>Q≥20
	Q<20

	孔口面积A  (m²)
	A≥2000
	2000>A≥1100
	1100>A≥600
	600>A≥400
	400>A≥200
	200>A≥50
	50>A≥10
	A<10


注：同时满足校核过闸流量及孔口面积两个条件，即为该拦河闸工程维修养护等级；如只具备其中一个条件的，其等级标准降低一级。无校核过闸流量以设计过闸流量为准。闸孔实际尺寸与原设计不同，按实际尺寸及过闸流量确定。
1.2.2橡胶坝工程维修养护级按橡胶坝长度划分为四级。具体划分标准按表1-2-2执行。
表1-2-2	橡胶坝工程维修养护等级划分表
	维修养护等级
	——
	二
	三
	四

	橡胶坝长度L(m)
	L≥150
	150>L≥120
	120>L≥80
	L<80


1.2.3滚水坝工程维修养护等级
灌区工程的滚水坝工程按照滚水坝坝体体积划分为四级。具体划分标准按表1-2-3执行。
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表1-2-3	滚水坝工程维修养护等级划分表
	维修养护等级
	 
	二
	三
	四

	坝体体积V (m³)
	10000>V≥7500
	7500>V≥3600
	3600>V≥2200
	V<2200


1.3.堤防工程维修养护等级划分
堤防工程维修养护等级按照洪水重现期 (年)划分为五级。具体划分标准按表 1-3 执行。
表 1-3	堤防工程维修养护等级划分表
	维修养护等级
	一
	二
	三
	四
	五

	防洪标准
[重现期P  (年)  ]
	P≥100
	100>P≥50
	50>P ≥30
	30>P≥20
	20>P ≥10


1.4.泵站工程维修养护等级划分
泵站工程维修养护等级按照装机功率、装机流量等指标划分为五级。具体等级划分标准按表 1-4执行。
表1-4	泵站工程维修养护等级划分表
	维修养护等级
	一
	二
	三
	四
	五

	装机容量P  (kw)
	P≥30000
	30000>P≥10000
	10000>P≥1000
	1000>P≥100
	P<100

	装机流量Q  (m³/s)
	Q≥ 100
	100> Q≥50
	50> Q≥10
	10> Q≥2
	Q<2


注：装机流量、装机容量系指包括备用机组在内的单站指标；当两者确定的养护等级不同时，按其中级别高的确定。一个泵站管理单位同时管理多座泵站时，分别按各泵站的规模划分维修养护等级、确定维修养护定额标准，累计计算。
1.5.灌区工程维修养护等级划分
1.5.1灌区工程维修养护等级
灌区工程中渠道工程及渠系建筑物工程维修养护等级按照设计流量划分，具体划分标准按表1-5执行。
表1-5	灌区工程维修养护等级划分表
	维修养护等级
	——
	二
	三
	四
	五
	六

	设计流量(m³/s)
	100>Q≥20
	20>Q≥10
	10>Q≥5
	5>Q≥3
	3>Q≥1
	Q<1
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1.6.农村饮水安全工程维修养护等级划分
农村饮水安全工程维修养护等级按供水规模划分为六级。具体划分标准按表1-6执行。
表1-6	农村饮水安全工程维修养护等级划分表
	维修养护等级
	一
	二
	三
	四
	五
	六

	供水规模 )
	W≥5000
	5000>W≥1000
	1000>W≥100
	 0
	 
	 


1.7.农村水电站工程维修养护等级划分
农村水电站工程维修养护等级按装机容量划分为四级，具体划分标准按表1-7执行。表1-7                              农村水电站工程维修养护等级划分表
	维修养护等级
	一
	二
	三
	四

	装机容量P
(10⁴kw)
	5≥P≥1
	1>P≥0.5
	0.5>P≥0.05
	P<0.05
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2.维修养护项目构成
2.1.水库工程维修养护项目
2.1.1水库工程基本维修养护项目(一)包括主体工程维修养护、金属结构维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗等。
主体工程维修养护项目包括坝顶路面维修、上游护坡维修(仅水位变动区)、下游护坡维修、混凝土空蚀剥蚀磨损处理、混凝土表面裂缝处理、坝下防冲混凝土结构维修、坝下防冲浆砌石结构维修、防浪墙维修、排水沟维修、工作桥桥面维修、工作桥栏杆养护、廊道维修、人工除草、小型金属构件养护、观测设施维修等。
金属结构设备维修养护项目包括溢洪道钢闸门及埋件防腐处理、溢洪道闸门止水更换、底孔、泄洪洞钢闸门及埋件防腐处理、底孔、泄洪洞闸门止水更换、启闭机养护、溢洪道机体表面防腐处理、溢洪道钢丝绳(液压管)养护、溢洪道启闭机传制动系统养护、底孔、泄洪洞机体表面防腐处理、底孔、泄洪洞钢丝绳养护、底孔、泄洪洞传制动系统养护等。
机电设备维修养护项目包括操作设备养护、配电设施养护、输变电系统维修、10kV变压器检测、避雷设施维修、照明设施维修等。
物料消耗包括水库维修养护消耗的柴油、机油、黄油、防冻液。
2.1.2水库工程基本维修养护项目(二)包括管理房维修、坝区绿化养护、闸门防冰系统维修、护栏养护、标识牌维修、观测设施配件更换、启闭机配件更换、机电设备配件更换、水情自动测报系统维修、安全监测系统维修、检修闸门养护、检修闸门启闭机养护、自备发电机维修、防汛专用道路维修等。
2.1.3水库工程调整维修养护项目包括土石坝排水体维修、土石坝下游干砌石护坡维修、土石坝下游草皮护坡养护、动物灾害防治、启闭机及闸门安全检测、启闭机及闸门设备评级、工程安全鉴定经费等。
2.2.拦河闸(坝)工程维修养护项目
2.2.1拦河闸(坝)工程包括拦河闸工程、橡胶坝工程、滚水坝工程。
2.2.2拦河闸工程基本维修养护项目(一)包括水闸建筑物维修养护、闸门设备维修养护、启闭机设备维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、过水坝段维修养护。
水闸建筑物维修养护项目包括土方养护、护坡砌石勾缝维修、护坡砌石维修、防冲设施破坏处理、混凝土破损维修、伸缩缝填料补填、交通桥桥面维修、交通桥栏杆养护、检修桥栏杆养护、标识牌维修等。
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闸门维修养护项目包括止水更换、工作闸门防腐处理、水面漂浮物清理、检修闸门养护等。
启闭机设备养护项目包括钢丝绳养护、传(制)动系统维修等。
机电设备养护项目包括操作设备养护、配电设施养护、输变电系统维修、避雷设施维修、照明设施维修等。
物料动力消耗包括水闸维修养护消耗的柴油、机油、黄油、防冻液。
拦河闸工程基本维修养护项目(二)包括启闭机及机电设备维修养护配件更换、安全监测系统维修、安全监测系统维修、检修闸门启闭机养护、混凝土裂缝处理、自备发电机组养护、绿化养护、管理房维修、护栏养护、预警消防设施养护等。
拦河闸工程调整维修养护项目包括闸室清淤、闸区道路维修、动物灾害防治、自动控制系统养护、启闭机及闸门安全检测、启闭机及闸门设备评级、工程安全鉴定经费等。
2.2.3橡胶坝工程基本维修养护项目包括主体维修养护、闸门维修养护、启闭机设备维修养护、机电设备修养护、物料动力消耗等。
主体维修养护项目包括橡胶袋维修、金属件养护、混凝土表面破损维修、防冲设施维修、防冲设施抛石维修等。
闸门维修养护项目包括止水更换、工作闸门防腐处理、检修闸门养护。
启闭机设备维修养护项目包括钢丝绳养护、传(制)动系统维修、启闭机机体防腐处理、启闭机配件更换。
机电设备修养护项目包括操作设备养护、配电设施养护、观测设施维修、机电设备配件更换等。
物料动力消耗包括水闸维修养护消耗的机油、黄油。
2.2.4滚水坝工程基本维修养护项目包括土方养护、工程表面裂缝维修、浆砌石破损维修、防冲设施破损维修、闸门、启闭机养护、黄油消耗等。
2.3.堤防工程维修养护项目
2.3.1堤防工程基本维修养护项目(一)包括堤顶维修养护、堤坡维修养护。堤顶维修养护项目包括堤顶土方养护、堤肩维修、堤顶路面维修、堤顶洒水等。堤坡维修养护项目包括堤坡土方养护、草皮护坡养护等。
2.3.2堤防工程基本维修养护项目(二)包括标志牌(碑)维修、穿堤涵(闸)维修、害堤动物防治、管理路砂石路面维修等。
2.3.3堤防工程调整维修养护项目包括堤防隐患探测、备防土(土牛)养护、备防石养护、防洪(浪)墙维修、管理房维修、护堤林养护、护堤地边埂整修等。
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2.4.泵站工程维修养护项目
2.4.1泵站工程基本维修养护项目(一)包括机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、物料动力消耗。
机电设备维修养护项目包括机组维修、输变电系统维修、操作设备养护、配电设施养护、避雷设施维修等。
辅助设施维修养护项目包括止水条更换、工作闸门、检修闸门防腐处理、油汽水系统维修、拍门、启闭机、拦污栅、清污机养护、起重设备养护等。
泵站建筑物维修养护项目包括泵房维修、挡土墙浆砌石维修、挡土墙砌石勾缝维修、进水渠混凝土破损维修、混凝土裂缝处理、进出水池清淤等。
物料动力消耗包括泵站维修养护消耗的机油、黄油、汽油等。
2.4.2泵站工程基本维修养护项目(二)包括管理房维修、绿化养护、护栏养护、机电设备及辅助设备配件更换、启闭机设备配件更换、自动控制系统养护、高低压电器预防性试验、安全监测系统维修、标识牌维修等。
2.4.3泵站工程调整维修养护项目包括水面漂浮物清理、泵站建筑物及设备评级等。
2.5.灌区工程维修养护项目
2.5.1灌区工程基本维修养护项目(一)包括渠道工程维修养护和渠系建筑物工程维修养护。
渠道工程维修养护项目包括渠顶土方养护、渠坡土方养护、渠坡混凝土养护、生态护坡养护、浆砌石破损维修。
渠系建筑物工程包括渡槽工程、倒虹吸工程、涵洞(隧洞)工程、跌水与陡坡工程、灌区水闸工程、农桥工程。
渡槽工程维修养护项目包括土方养护、进出口段浆砌石维修、混凝土破损维修、工程表面裂缝维修、止水更换、护栏养护。
倒虹吸工程维修养护项目包括土方养护、进出口段浆砌石维修、拦污栅养护、混凝土破损维修、裂缝处理、止水更换。
涵洞(隧洞)工程维修养护项目包括土方养护、进出口段浆砌石维修、拦污栅养护、混凝土破损维修、裂缝处理、止水更换。
跌水与陡坡工程维修。
灌区水闸工程维修养护项目包括水工建筑物、闸门、启闭机、机电设备及物料消耗。
农桥工程维修。
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2.5.2灌区工程基本维修养护项目(二)包括附属设施维修(管理房维修、管理区绿化养护、标识牌维修、围墙护栏养护)、灌区自动化信息管理系统维修、量水设施维修。
2.5.3灌区工程调整维修养护项目包括护渠林养护、渠道杂草清理、水面漂浮物清理。
2.6.农村饮水安全工程维修养护项目
2.6.1农村饮水安全工程基本维修养护项目包括水源工程维修、调节构筑物工程维修、管线工程维修、管理设施维修、机电设备养护、水质处理设备养护、物料消耗七项内容。
水源工程维修项目包括取水建筑物工程维修、截潜墙破损维修、水源井工程维修、截潜墙破损维修、机电井维修、水源防护工程维修。
调节构筑物工程维修养护项目包括沉淀池维修、铁锰超标处理池维修、清水池(蓄水池)维修、曝气池维修。
管线维修项目包括输配水管线漏点处理、检修阀门井维修。
管理设施维修项目包括水泵房维修、管理房维修、进场道路、厂区道路维修、围墙维修、厂区绿化养护。
机电设备养护项目包括机电井机电设备养护、二次加压设备养护。
水质处理设备养护项目包括活性炭过滤设备养护、除铁锰设备养护、二氧化氯发生器设备维修、次氯酸钠设备维修、紫外消毒设备维修、净水装置设备维修、水质检测设备维修。
物料消耗项目包括药品消耗。
2.6.2农村饮水安全工程调整维修养护项目包括自动监测系统维修、一体化除铁锰净水装置滤料更换、传统工艺除铁锰净水池滤料更换。
2.7.农村水电站工程维修养护项目
2.7.1农村水电站工程基本维修养护项目(一)包括水电站建筑物维修养护、水轮机养护、水轮发电机养护、变压器养护、电气设备养护、物料动力消耗。
水电站建筑物维修养护项目包括发电厂房维修、混凝土破损维修、尾水渠浆砌石破损维修、升压站维修等。
水轮机养护项目包括水轮机养护、调速系统养护、油压装置和漏油装置养护、主阀养护、水轮机辅助设备养护。
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水轮发电机养护项目包括水轮发电机养护、水轮发电机辅助设备养护等。
变压器养护项目包括主变压器养护、厂用变压器养护等。
电气设备养护项目包括断路器养护、隔离开关养护、控制保护设备养护、厂用电系统养护、直流系统养护、避雷设施维修、其它电气设备养护等。
物料消耗包括维修养护消耗的电力、柴油、机油、黄油。
2.7.2农村水电站工程基本维修养护项目(二)包括护水力机械辅助设备养护、起重设备养护、拦污栅养护、管理房维修、电站道路维修、厂区绿化养护、围墙维修等。
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3.维修养护定额标准
本维修养护定额标准包括：①基本维修养护定额计算基准；②基本维修养护项目定额标准；③调整维修养护项目定额标准；④维修养护定额基准调整系数。
本定额标准应按“辽宁省水利工程维修养护定额编制办法”相关规定执行。
3.1.水库工程维修养护定额标准
水库工程基本维修养护定额标准主要考虑以下影响因素，水库坝高、坝长，溢洪道宽度、长度、闸门数量及类型、启闭机数量及类型，底孔和泄洪洞的数量。各影响因素具体计算基准见表 3-1-1。
表3-1-1	水库工程计算基准
	影响因素
	坝型
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五

	水库坝高(m)
	混凝土坝
	70
	60
	35
	25
	15

	
	土石坝
	60
	40
	25
	15
	10

	水库坝长(m)
	混凝土坝
	500
	500
	350
	150
	100

	
	土石坝
	800
	500
	500
	400
	200

	溢洪道宽度(m)
	混凝土坝
	100
	70
	32
	16
	10

	
	土石坝
	100
	50
	30
	20
	10

	溢洪道长度(m)
	混凝土坝
	60
	50
	40
	30
	20

	
	土石坝
	150
	150
	100
	80
	60

	溢洪道闸门数量(扇)
	混凝土坝
	10
	7
	4
	2
	1

	
	土石坝
	10
	5
	3
	 
	 

	溢洪道闸门类型
	 
	平板闸门

	溢洪道启闭机(台)
	混凝土坝
	20
	14
	8
	4
	2

	
	土石坝
	20
	10
	6
	 
	 

	溢洪道启闭机类型
	 
	液压式启闭机
	卷扬式启闭机

	底孔、泄洪
洞数量
(个)
	混凝土坝
	6
	6
	6
	1
	1

	
	土石坝
	2
	2
	2
	2
	1


注：底孔含输水洞、排沙孔等。
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水库工程基本维修养护项目定额标准按表 3-1-2、3-1-3执行。
表 3-1-2	水库工程基本维修养护项目定额标准(一)	单位：元/(座·年)
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级

	
	
	混凝土坝
	土石坝
	混凝土坝
	土石坝
	混凝土坝
	土石坝
	混凝土坝
	土石坝
	混凝土坝
	土石坝

	1
	主体工程维修养护
	323973
	248919
	205437
	131656
	77598
	70320
	27001
	30004
	12051
	12185

	1.1
	坝顶路面维修
	6500
	6240
	5200
	3900
	2730
	3250
	975
	1060
	650
	530

	1.2
	上游护坡维修
	 
	8212
	 
	5132
	 
	5132
	 
	2463
	 
	1232

	1.3
	下游护坡维修
	 
	1232
	 
	1026
	 
	821
	 
	 
	 
	 

	1.4
	混凝土空蚀剥蚀磨损处理
	239930
	119965
	139959
	59982
	51185
	23993
	19194
	12796
	7998
	4799

	1.9
	混凝土表面裂缝处理
	18242
	9121
	10641
	4561
	3892
	1824
	1459
	973
	608
	365

	1.6
	坝下防冲混凝土结构维修
	11888
	8492
	8322
	6793
	3804
	5095
	1902
	3397
	1189
	849

	1.7
	坝下防冲浆砌石结构维修
	 
	29224
	 
	21918
	 
	14612
	 
	7306
	 
	3653

	1.8
	防浪墙维修
	663
	1061
	663
	663
	464
	663
	199
	531
	133
	265

	1.5
	排水沟维修
	 
	209
	 
	87
	 
	54
	 
	26
	 
	9

	1.10
	工作桥桥面维修
	2921
	2434
	2044
	1217
	779
	730
	312
	 
	195
	 

	1.11
	工作桥栏杆养护
	69
	69
	48
	35
	22
	21
	11
	 
	7
	 

	1.12
	廊道维修
	6191
	 
	6191
	 
	3715
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13
	人工除草
	 
	11616
	 
	4840
	 
	3025
	 
	1452
	 
	484

	1.14
	小型金属构件养护
	36407
	49930
	31206
	20804
	10194
	10402
	2601
	 
	1040
	 

	1.15
	观测设施维修
	1162
	1115
	1162
	697
	813
	697
	348
	 
	232
	 

	2
	金属结构设备维修养护
	212391
	173829
	162765
	80614
	84710
	38379
	21724
	1847
	13118
	812

	2.1
	工作闸门养护
	179306
	147544
	136949
	66354
	67262
	29459
	16538
	897
	7953
	336

	2.1.1
	溢洪道钢闸门及埋件防腐处理
	119896
	119896
	83927
	51384
	32886
	20554
	10962
	 
	5138
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	维修养护等级

	一级
	二级
	三级
	四级
	五级



	2.1.2
	溢洪道闸门止水更换
	21296
	21296
	14907
	9527
	7173
	4371
	2690
	 
	1233
	 

	2.1.3
	底孔、泄洪洞钢闸门及埋件防腐处理
	24664
	4111
	24664
	3426
	16443
	2740
	1542
	 
	685
	 

	2.1.4
	底孔、泄洪洞闸门止水更换
	13450
	2242
	13450
	2018
	10760
	1793
	1345
	897
	897
	336

	2.2
	启闭机养护
	33084
	26284
	25816
	14259
	17448
	8920
	5186
	951
	5165
	475

	2.2.1
	溢洪道机体表面防腐处理
	2544
	2544
	1780
	1272
	1079
	809
	43
	 
	21
	 

	2.2.2
	溢洪道钢丝绳(液压管)养护
	14172
	14172
	9990
	7136
	5808
	4356
	2788
	 
	2788
	 

	2.2.3
	溢洪道启闭机传制动系统养护
	7202
	7202
	4879
	3485
	2788
	2091
	1394
	 
	1394
	 

	2.2.4
	底孔、泄洪洞机体表面防腐处理
	3592
	509
	3592
	509
	3592
	270
	497
	21
	497
	11

	2.2.5
	底孔、泄洪洞钢丝绳养护
	4879
	1626
	4879
	1626
	3485
	1162
	348
	697
	348
	348

	2.2.6
	底孔、泄洪洞传制动系统养护
	697
	232
	697
	232
	697
	232
	116
	232
	116
	116

	3
	机电设备维修养护
	110584
	109887
	71322
	51700
	41121
	30986
	9728
	9757
	9699
	9641

	3.1
	操作设备养护
	34848
	34848
	22419
	16013
	12778
	9583
	3252
	3252
	3252
	3252

	3.2
	配电设施养护
	21838
	21838
	13242
	9459
	7550
	5663
	1859
	1859
	1859
	1859

	3.3
	输变电系统维修
	46464
	46464
	29969
	21407
	17192
	12894
	4298
	4298
	4298
	4298

	3.4
	10kV变压器检测
	465
	465
	465
	465
	465
	232
	232
	116
	232
	116

	3.5
	避雷设施维修
	5808
	5808
	4066
	4066
	2323
	2323
	 
	 
	 
	 

	3.6
	照明设施维修
	1162
	465
	1162
	290
	813
	290
	87
	232
	58
	116

	4
	物料动力消耗
	17073
	13313
	14253
	8613
	9816
	5416
	2726
	3141
	1936
	1786
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	维修养护等级

	一级
	二级
	三级
	四级
	五级



	4.1
	柴油消耗
	1536
	1536
	1536
	1536
	768
	768
	307
	307
	307
	307

	4.2
	机油消耗
	4800
	3600
	3900
	2100
	2400
	1200
	375
	150
	225
	75

	4.3
	黄油消耗
	10240
	7680
	8320
	4480
	6400
	3200
	1920
	2560
	1280
	1280

	4.4
	防冻液消耗
	497
	497
	497
	497
	248
	248
	124
	124
	124
	124


表3-1-3	水库工程基本维修养护项目定额标准(二)
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级

	
	
	混凝土坝
	土石坝
	混凝土坝
	土石坝
	混凝土坝
	土石坝
	混凝土坝
	土石坝
	混凝土坝
	土石坝

	1
	附属设施维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
1
	管理房维修
	54640
	54640
	36720
	36720
	36720
	20720
	20720
	6600
	20720
	3000

	1.
2
	坝区绿化养护
	5970
	5970
	4478
	4478
	4478
	2985
	2985
	1493
	2985
	1493

	1.
3
	闸门防冰系统维修
	15000
	15000
	10500
	7500
	6000
	4500
	3000
	 
	1500
	 

	1.
4
	护栏养护
	346
	346
	346
	277
	242
	180
	104
	138
	69
	97

	1.
5
	标识牌维修
	4000
	2000
	3200
	2000
	2400
	1000
	1600
	600
	1000
	400

	2
	观测设施、启闭机、机电设备配件更换
	 

	2.
1
	观测设施配件更换
	按设备资产原值的2%计算

	2.
2
	启闭机配件更换
	按设备资产原值的2%计算

	2.
3
	机电设备配件更换
	按设备资产原值的2%计算

	3
	水情自动测报系统维修
	按设备资产原值的2%计算

	4
	安全监测系统维修
	按设备资产原值的3%计算

	5
	检修闸门养护
	2323
	2323
	2323
	2323
	2323
	1162
	1162
	929
	1162
	929

	6
	检修闸门启闭机养护
	290
	290
	290
	290
	232
	232
	174
	116
	174
	116

	7
	自备发电机维修
	929
	697
	929
	697
	929
	348
	232
	174
	232
	174

	8
	防汛专用道路维修
	39235
	39235
	29426
	29426
	29426
	11210
	11210
	10089
	11210
	6726
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水库工程调整维修养护项目定额标准按表 3-1-4执行。
表3-1-4	水库工程调整维修养护项目定额标准
	序号
	项目名称
	单位
	定额标准
	调整方法

	1
	土石坝排水体维修
	元/m³
	205.29
	按实有发生量计列

	2
	土石坝下游护坡干砌石护坡维修
	元/m³
	205.29
	按实有发生量计列

	3
	土石坝下游护坡草皮护坡养护
	元/m²
	3.98
	按实有发生量计列

	4
	动物灾害防治
	元/m²
	3.32
	按实有发生量计列

	5
	启闭机及闸门安全检测
	元
	市场价计列

	6
	启闭机及闸门设备评级
	元
	市场价计列

	7
	工程安全鉴定经费
	元
	市场价计列


水库工程维修养护定额基准调整系数按表 3-1-5执行。
表3-1-5	水库工程维修养护定额基准调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	坝长
	混凝土坝:表3-1-2中
1.1、1.8、1.12、1.14、1.15
土石坝: 表3-1-2中
1.1、1.2、1.3、1.8、1.9、1.13、1.14、1.15
	一级：长度每增减10m，混凝土坝系数增减0.02，土石坝系数增减0.013

	
	
	
	二级：长度每增减10m，混凝土坝系数增减0.02，土石坝系数增减0.02

	
	
	
	三级：长度每增减10m，混凝土坝系数增减0.029，土石坝系数增减0.02

	
	
	
	四级：长度每增减10m，混凝土坝系数增减0.067，土石坝系数增减0.025

	
	
	
	五级：长度每增减10m，混凝土坝系数增减0.1土石坝系数增减0.05

	2
	坝高
	混凝土坝: 表3-1-2中1.14、1.15
土石坝:表3-1-2中1.3、1.9、1.13、1.14、1.15
	一级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.07，土石坝系数增减0.083

	
	
	
	二级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.083，土石坝系数增减0.1

	
	
	
	三级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.14，土石坝系数增减0.125

	
	
	
	四级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.167，土石坝系数增减0.14

	
	
	
	五级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.33，土石坝系数增减0.5

	3
	溢洪道长度
	混凝土坝: 表3-1-2中1.4、1.5、1.6项土石坝: 表3-1-2中1.4、1.5、1.6、1.7项
	一级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.083，土石坝系数增减0.033

	
	
	
	二级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.1 ，土石坝系数增减0.033

	
	
	
	三级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.125，土石坝系数增减0.05

	
	
	
	四级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.167，土石坝系数增减0.0625
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	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	 
	 
	 
	五级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.25，土石坝系数增减0.0833

	4
	溢洪道宽度
	混凝土坝: 表3-1-2中1.4、1.5、1.6项土石坝: 表3-1-2中1.4、1.5、1.6、1.7项
	一级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.05，土石坝系数增减0.05

	
	
	
	二级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.071，土石坝系数增减0.1

	
	
	
	三级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.156，土石坝系数增减0.167

	
	
	
	四级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.312，土石坝系数增减0.25

	
	
	
	五级：长度每增减5m，混凝土坝系数增减0.5，土石坝系数增减0.5

	5
	溢洪道闸门数量
	表3-1-2中
2.1.1、2.1.2、2.2.1、2.2.2、2.2.3项
	一级：混凝土坝每增减1扇系数增减0.1，土石坝每增减1扇系数增减0.1

	
	
	
	二级：混凝土坝每增减1扇系数增减0.14，土石坝每增减1扇系数增减0.2

	
	
	
	三级：混凝土坝每增减1扇系数增减0.25，土石坝每增减1扇系数增减0.33

	
	
	
	四级：混凝土坝每增减1扇系数增减0.5

	
	
	
	五级：混凝土坝每增减1扇系数增减0.5

	6
	溢洪道闸门类型
	表3-1-2中
2.1.1、2.1.2项
	弧形钢闸门系数取1.2

	7
	溢洪道启闭机类型
	表3-1-2中
2.2.1、2.2.2项
	固定卷扬启闭机系数取0.8

	
	
	
	液压启闭机系数取1.2

	8
	底孔、泄洪洞数量
	表3-1-2中
2.1.3、2.1.4、2.2.4、2.2.5、2.2.6项
	一级：混凝土坝每增减1扇系数增减0.17，土石坝每增减1扇系数增减0.5

	
	
	
	二级：混凝土坝每增减1扇系数增减0.17，土石坝每增减1扇系数增减0.5

	
	
	
	三级：混凝土坝每增减1扇系数增减0.17，土石坝每增减1扇系数增减0.5

	
	
	
	四级：混凝土坝每增减1扇系数增减1，土石坝每增减1扇系数增减0.5

	
	
	
	五级：混凝土坝每增减1扇系数增减1，土石坝每增减1扇系数增减1


3.2.拦河闸(坝)工程维修养护定额标准
拦河闸 (坝)工程包括拦河闸工程、橡胶坝工程、滚水坝工程。
拦河闸工程基本维修养护定额标准主要考虑以下影响因素，过闸流量、孔口面积、孔口数量、闸孔总净宽、过水坝段长度、闸门和启闭机类型、接触水体。各影响因素具体计算基准见表3-2-1。
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表3-2-1	拦河闸工程计算基准
	编号
	影响因素
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八

	1
	过闸流量(m³/s)
	7000
	4000
	1500
	800
	300
	80
	30
	10

	2
	孔口面积(m²)
	2520
	1980
	980
	490
	200
	60
	30
	8

	3
	孔口数量(孔)
	30
	23
	12
	10
	5
	4
	3
	3

	4
	过水坝段长度(m)
	245
	245
	150
	150
	100
	100
	40
	40

	5
	启闭机类型
	卷扬式启闭机

	6
	闸门类型
	平板闸门

	7
	接触水体
	淡水


橡胶坝工程维修养护定额计算基准见表3-2-2。
表3-2-2	橡胶坝工程计算基准
	编号
	影响因素
	维修养护等级

	
	
	 
	二
	三
	四

	1
	坝长(m)
	200
	140
	100
	60

	2
	工作闸门数量(扇)
	4
	3
	2
	2

	3
	检修闸门数量(扇)
	1
	1
	1
	1


滚水坝工程维修养护定额计算基准见表3-2-3。
表3-2-3	滚水坝工程计算基准
	编号
	影响因素
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四

	1
	坝体体积(m³)
	8750
	5550
	2900
	1800

	2
	闸门数量(扇)
	2
	2
	1
	1


拦河闸工程基本维修养护项目定额标准按表 3-2-4、3-2-5执行。
表3-2-4	拦河闸工程基本维修养护项目定额标准(一)	单位：元/(座·年)
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八

	1
	水闸建筑物维修养护
	10232
4
	80678
	46090
	32347
	20406
	10493
	6385
	2939

	1.1
	土方养护
	 
	 
	 
	1485
	1188
	891
	594
	297

	1.2
	护坡砌石勾缝维修
	4522
	4069
	2713
	1899
	1130
	723
	543
	339
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	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八

	1.3
	护坡砌石维修
	34655
	27724
	16635
	13862
	10397
	5545
	3119
	1386

	1.4
	防冲设施破坏处理
	4458
	3344
	1932
	892
	476
	297
	223
	149

	1.5
	混凝土破损维修
	52348
	40134
	20939
	11517
	5235
	1745
	872
	262

	1.6
	伸缩缝填料补填
	338
	338
	270
	270
	225
	203
	90
	45

	1.7
	交通桥桥面维修
	3505
	2687
	1402
	1071
	487
	253
	127
	54

	1.8
	交通桥栏杆养护
	249
	191
	100
	76
	35
	18
	9
	4

	1.9
	检修桥栏杆养护
	249
	191
	100
	76
	35
	18
	9
	4

	1.10
	标识牌维修
	2000
	2000
	2000
	1200
	1200
	800
	800
	400

	2
	闸门设备维修养护
	95824
	71410
	36960
	22538
	12487
	5299
	3506
	1674

	2.1
	止水更换
	21856
	16757
	8743
	6165
	2802
	1457
	729
	280

	2.2
	工作闸门防腐处理
	49930
	38279
	19972
	10985
	4993
	1664
	832
	250

	2.3
	水面漂浮物清理
	3485
	2672
	1394
	1278
	581
	465
	232
	116

	2.4
	检修闸门养护
	20554
	13702
	6851
	4111
	4111
	1713
	1713
	1028

	3
	启闭机设备养护
	41818
	32060
	16727
	15333
	6970
	5576
	2788
	1394

	3.1
	钢丝绳养护
	13939
	10687
	5576
	5111
	2323
	1859
	929
	465

	3.2
	传(制)动系统维修
	27878
	21373
	11151
	10222
	4646
	3717
	1859
	929

	4
	机电设备养护
	49624
	39915
	21754
	21002
	11413
	10123
	5924
	3833

	4.1
	操作设备养护
	20909
	16030
	8364
	7667
	3485
	2788
	1394
	697

	4.2
	配电设施养护
	9757
	8371
	4075
	4770
	2614
	2137
	1626
	1394

	4.3
	输变电系统维修
	16727
	13537
	8178
	7506
	4646
	4501
	2323
	1162

	4.4
	避雷设施维修
	1394
	1336
	804
	804
	436
	465
	348
	348

	4.5
	照明设施维修
	836
	641
	335
	256
	232
	232
	232
	232

	5
	物料动力消耗
	25177
	18909
	10219
	9099
	4539
	3291
	1861
	1146

	5.1
	柴油消耗
	1229
	614
	614
	614
	614
	307
	307
	307

	5.2
	机油消耗
	4500
	3450
	1800
	1320
	600
	300
	150
	75

	5.3
	黄油消耗
	19200
	14720
	7680
	7040
	3200
	2560
	1280
	640

	5.4
	防冻液消耗
	248
	124
	124
	124
	124
	124
	124
	124

	6
	过水坝段维修
	59292
	59292
	37662
	37662
	22393
	22393
	10760
	10760


表 3-2-5拦河闸工程基本维修养护项目定额标准(二)单位：元/(座·年 )
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	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八

	1
	启闭机、机电设备维修养护
	 

	1.1
	启闭机配件更换
	按设备资产原值的2%计算

	1.2
	机电设备配件更换
	按设备资产原值的2%计算

	1.3
	启闭机机体防腐处理
	2340
	1794
	811
	744
	286
	208
	62
	23

	2
	安全监测系统维修
	按设备资产原值的2%计算

	3
	检修闸门启闭机养护
	290
	290
	290
	232
	232
	58
	58
	58

	4
	混凝土裂缝处理
	17253
	13228
	6901
	3796
	1725
	575
	288
	120

	5
	自备发电机养护
	348
	174
	174
	174
	174
	174
	174
	174

	6
	绿化养护
	5373
	4975
	4378
	3582
	2985
	896
	239
	80

	7
	管理房维修
	20880
	15120
	13200
	10080
	4800
	2640
	1680
	680

	8
	护栏养护
	6228
	5536
	4152
	3460
	2422
	1038
	415
	837

	9
	预警消防设施养护
	6000
	5750
	5000
	3000
	3000
	1000
	1000
	1000


橡胶坝工程基本维修养护项目定额标准按表 3-2-6执行。
表3-2-6	橡胶坝工程基本维修养护项目定额标准	单位：元/(座·年)
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四

	1
	主体维修养护
	50108
	33366
	24781
	21497

	1.1
	橡胶袋维修
	11400
	9500
	7600
	7600

	1.2
	金属件养护
	4681
	3745
	3121
	2496

	1.3
	混凝土表面破损维修
	5453
	4362
	3817
	3272

	1.4
	防冲设施砼破损维修
	1824
	1493
	1327
	995

	1.5
	防冲设施抛石维修
	26750
	14267
	8917
	7133

	2
	闸门维修养护
	5414
	5096
	3698
	1507

	2.1
	止水更换
	1401
	1401
	841
	280

	2.2
	工作闸门防腐处理
	1872
	1768
	1144
	156

	2.3
	检修闸门养护
	2141
	1927
	1713
	1071

	3
	启闭机设备养护
	 
	 
	 
	 

	3.1
	钢丝绳养护
	1859
	1394
	929
	465

	3.2
	传(制)动系统维修
	3717
	2788
	1859
	929

	3.3
	启闭机机体防腐处理
	208
	104
	52
	26

	3.4
	启闭机配件更换
	按设备资产原值的2%计算

	4
	机电设备维修养护
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	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四

	4.1
	操作设备养护
	2788
	2091
	1394
	697

	4.2
	配电设施养护
	2091
	1859
	1626
	1394

	4.3
	观测设施维修
	929
	929
	929
	929

	4.4
	机电设备配件更换
	按设备资产原值的2%计算

	5
	物料动力消耗
	460
	345
	230
	115

	5.1
	机油消耗
	300
	225
	150
	75

	5.2
	黄油消耗
	160
	120
	80
	40


滚水坝工程基本维修养护项目定额标准按表 3-2-7执行。
表3-2-7	滚水坝工程基本维修养护项目定额标准	单位 :元/(座·年)
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四

	1
	土方养护
	2186
	1737
	1308
	878

	2
	工程表面裂缝维修
	34777
	22090
	11493
	5522

	3
	浆砌石破损维修
	10655
	6758
	3531
	2679

	4
	防冲设施破损维修
	2972
	1932
	1337
	639

	5
	闸门、启闭机养护
	465
	348
	232
	116

	6
	黄油消耗
	160
	120
	80
	40


拦河闸工程调整维修养护项目定额标准按表 3-2-8执行。
表3-2-8	拦河闸工程调整维修养护项目定额标准
	序号
	项目名称
	单位
	定额标准
	调整方法

	1
	闸室清淤
	元/m³
	15.16
	按实有发生量计列

	2
	动物灾害防治
	元/m²
	3.32
	按实有发生量计列

	3
	闸区道路维修
	元/m²
	56.05
	按实有发生量计列

	4
	自动控制系统养护
	元
	 
	按设备资产原值的3%计算

	5
	启闭机及闸门安全检测
	元
	 
	参照市场价计列

	6
	启闭机及闸门设备评级
	元
	 
	参照市场价计列

	7
	工程安全鉴定经费
	元
	 
	参照市场价计列


闸 (坝)工程基本维修养护定额基准调整系数表按表 3-2-9执行。
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表3-2-9	拦河闸工程维修养护定额基准调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	过闸流量
	表3-2-4中1.1-1.6项;表3-2-5中3-9项
	按直线内插法计算，超出范围按直线外延法计算

	2
	孔口面积
	表3-2-4中2.1、2.2项
	按直线内插法计算，超出范围按直线外延法计算

	3
	孔口数量
	表3-2-4中1.7-1.9、2.1-2.3、3项
	一~八级水闸每增减1孔 ，系数分别增减0.033、0.043、0.083、0.091、0.2、0.25、0.5、1

	4
	启闭机类型
	表3-2-4中3项
	螺杆式启闭机系数取0.7；
液压式启闭机系数取0.9

	5
	闸门类型
	表3-2-4中2.1、2.2、2.4项
	弧形钢闸门系数取1.2；
钢筋砼闸门系数取0.7；
木制闸门系数取0.8

	6
	过水坝段长度
	表3-2-4中6项
	按直线内插法计算，
超出范围按直线外延法计算

	7
	接触水体
	表3-2-4中1.1-1.6、2.1-2.2项
	接触海水 ，系数取1.1



橡胶坝工程维修养护定额基准调整系数按表 3-2-10执行。
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表3-2-10	橡胶坝工程维修养护项目定额基准调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	坝长
	表3-2-6中1项
	按直线内插法计算，
超出范围按直线外延法计算

	2
	坝高
	表3-2-6中1项
	每增减1m，系数增减0.2

	3
	工作闸门数量
	表3-2-6中2、3.1-3.3、4.1-4.3项
	一~四级橡胶坝每增减1扇，系数分别增减0.25、0.33、0.5、0.5

	4
	闸门类型
	表3-2-6中2.2项
	弧形钢闸门，系数1.2；
铸铁闸门，系数0.5。

	5
	检修闸门数量
	表3-2-6中2.3项
	检修闸门每增减1扇，系数分别增减1


滚水坝工程维修养护定额基准调整系数按表 3-2-11执行。
表3-2-11	滚水坝工程维修养护项目定额基准调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	坝体体积
	表3-2-7中1-4项
	按直线内插法计算，超出范围按直线外延法

	2
	坝体结构
	表3-2-7中1-4项
	混凝土坝系数调减0.2，铅丝笼坝系数调减0.4

	3
	闸门数量
	表3-2-7中5、6项
	一~四级滚水坝每增减1扇 ，系数分别增减0.5、0.5、1、1


3.3.堤防工程维修养护定额标准
堤防工程基本维修养护定额标准主要考虑以下影响因素，堤身高度、堤顶宽度、堤身轮廓线长度。各影响因素具体计算基准见表 3-3-1。
表3-3-1	堤防工程计算基准
	编号
	影响因素
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五

	1
	堤身高度(m)
	8
	7
	6
	5
	4.5

	2
	堤身断面建筑轮廓线长度(m)
	40
	35
	30
	28
	25

	3
	堤顶宽度(m)
	6
	5
	4.5
	4
	3


堤防工程基本维修养护项目定额标准按表 3-3-2、3-3-3执行。
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表3-3-2	堤防工程基本维修养护项目定额标准(一)单位：元/(km•年 )
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五

	1
	堤顶维修养护
	16328
	13106
	8474
	7050
	4930

	1.1
	堤顶土方养护
	2942
	2452
	2206
	1961
	1471

	1.2
	堤肩维修
	159
	159
	159
	159
	159

	1.3
	堤顶路面维修
	11510
	9208
	5250
	4500
	3000

	1.4
	堤顶洒水
	1717
	1288
	858
	429
	300

	2
	堤坡维修养护
	11962
	10253
	8544
	7690
	6835

	2.1
	堤坡土方养护
	805
	690
	575
	517
	460

	2.2
	草皮护坡养护
	11157
	9563
	7970
	7173
	6376


表3-3-3	堤防工程基本维修养护项目定额标准(二)单位：元/(km·年 )
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五

	1
	标志牌(碑)维修
	2000
	2000
	1200
	1200
	1200

	2
	穿堤涵  (闸)维修
	500
	500
	500
	500
	500

	3
	害堤动物防治
	265
	228
	190
	152
	114

	4
	管理路砂石路面维修
	2302
	2302
	2072
	 
	 


堤防工程调整维修养护项目定额标准按表 3-3-4执行
表3-3-4	堤防工程调整维修养护项目定额标准
	编号
	维修养护项目
	单位
	定额标准
	调整方法

	1
	堤防隐患探测
	元/m
	普通探测4.50
详细探测12.50
	按实际探测深度计算

	2
	备防土(土牛)养护
	元/m³
	16.51
	按实有发生量计列

	3
	备防石养护
	元/m³
	19.98
	按实有发生量计列

	4
	防洪(浪)墙维修
	元/m²
	230.88
	按实有发生量计列

	5
	管理房维修
	元/m²
	40
	按实有发生量计列

	6
	护堤林养护
	元株
	1.08
	按实有发生量计列

	7
	护堤地边埂整修
	元/m²
	0.53
	按实有发生量计列


堤防工程基本维修养护定额基准调整系数按表 3-3-5执行
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表3-3-5	堤防工程维修养护定额基准调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	堤顶宽度
	表3-3-2中1.1、1.3、1.4项
	一~五级堤防每增减1m，系数增减0.167、0.2、0.222、0.25、0.333

	2
	堤身断面建筑轮廓线长度
	表3-3-2中2项
	一~五级堤防每增减1m ，系数增减
0.025、0.029、0.033、0.036、0.04

	3
	堤身土质
	表3-3-2中1.1、2.1项
	粘性土质系数0.8，
砂性土系数1.4，
砼结构系数1.3，
浆砌石结构系数1.36

	4
	堤顶路面结构
	表3-3-2中1.3项
	沥青路面系数0.67
混凝土路面系数0.4

	5
	海堤
	表3-3-2中1.1、1.2项
	海堤系数1.3


3.4.泵站工程维修养护定额标准
泵站工程基本维修养护定额标准主要考虑以下影响因素，泵站工程的装机流量和装机功率。各影响因素具体计算基准见表3-4-1。
表3-4-1	泵站工程计算基准
	编号
	影响因素
	维修养护等级

	
	
	 
	二
	三
	四
	五

	1
	装机流量(m³/s)
	120
	58
	15
	6
	1.6

	2
	装机功率(kW)
	30000
	12500
	3000
	550
	80

	3
	水泵类型
	立式混流泵


泵站工程基本维修养护项目定额标准按表3-4-2、3-4-3执行。
表3-4-2	泵站工程基本维修养护项目定额标准(一)	单位：元/(座·年)
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四
	五

	1
	机电设备维修养护
	51359
	33960
	12429
	6040
	3136

	1.1
	机组维修
	39494
	25555
	9293
	4646
	2323

	1.2
	输变电系统维修
	2323
	1742
	348
	232
	116

	1.3
	操作设备养护
	5227
	3717
	1394
	697
	348

	1.4
	配电设施养护
	3485
	2323
	1162
	348
	232

	1.5
	避雷设施维修
	830
	622
	232
	116
	116

	2
	辅助设备维修养护
	16239
	13708
	4615
	1736
	1289

	2.1
	止水条更换
	1569
	1569
	560
	280
	280

	2.2
	工作闸门、检修闸门防腐处
	4796
	4796
	1499
	642
	428
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	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四
	五

	 
	理
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	油汽水系统维修
	4149
	2904
	697
	116
	116

	2.4
	拍门、启闭机、拦污栅、清污机养护
	5227
	4066
	1742
	581
	348

	2.5
	起重设备养护
	498
	373
	116
	116
	116

	3
	泵站建筑物维修养护
	47223
	33439
	12061
	4584
	1795

	3.1
	泵房维修
	1560
	1260
	480
	200
	120

	3.2
	挡土墙浆砌石维修
	 
	 
	 
	365
	365

	3.3
	挡土墙砌石勾缝维修
	 
	 
	 
	283
	226

	3.4
	进水渠混凝土破损维修
	965
	819
	366
	366
	366

	3.5
	混凝土裂缝处理
	498
	420
	166
	55
	55

	3.6
	进出水池清淤
	44200
	30940
	11050
	3315
	663

	4
	物料动力消耗
	12631
	9666
	2834
	1044
	725

	4.1
	机油消耗
	8082
	6482
	2190
	975
	675

	4.2
	黄油消耗
	3061
	2143
	440
	40
	40

	4.3
	汽油消耗
	1488
	1041
	204
	29
	10


表3-4-3	泵站工程基本维修养护项目定额标准(二)单位：元/(座·年)
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五

	1
	管理房维修
	8640
	7200
	2200
	880
	200

	2
	绿化养护
	3224
	2687
	955
	374
	271

	3
	护栏养护
	2803
	2491
	1093
	450
	249

	4
	机电设备、辅助设备配件更换
	按设备资产原值的1.5%计算

	5
	启闭机设备配件
	按设备资产原值的1.5%计算

	6
	自动控制系统养护
	按设备资产原值的5%计算

	7
	高低压电器预防性试验
	1200
	960
	768
	614
	492

	8
	安全监测系统维修
	按设备资产原值的1%计算

	9
	标识牌维修
	2000
	2000
	800
	200
	200


泵站工程调整维修养护项目定额标准按表3-4-4执行。
表3-4-4	泵站工程调整维修养护项目定额标准
	编号
	维修养护项目
	单位
	定额标准
	调整方法

	1
	水面漂浮物清理
	元/m3
	27.60
	按实有发生量计列

	2
	泵站建筑物及设备评级
	元
	 
	参照市场价计列
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泵站工程维修养护定额基准调整系数按表3-4-5执行。
表3-4-5	泵站工程维修养护项目定额基准调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	装机容量
	表3-4-2中1-4项 ;表3-4-3中1-3、8、10项
	按直线内插法计算，超出范围按直线外延法计算

	2
	装机流量
	表3-4-2中1-4项;表3-4-3中1-3、8、10项
	按直线内插法计算 ，超出范围按直线外延法计算

	3
	水泵类型
	表3-4-2中1.1项
	轴流泵系数1.1、离心泵系数0.9、卧式泵系数0.7


3.5.灌区工程维修养护定额标准
灌区工程基本维修养护定额标准主要考虑以下影响因素，渠道工程以渠道长度、断面面积为计算基准；渡槽、倒虹吸和涵洞 (隧洞)等渠系建筑物以建筑物长度、断面面积为计算基准；灌区水闸以孔口数量、单孔孔口面积为计算基准；跌水与陡坡以断面体积为计算基准；农桥以断面面积为计算基准。各影响因素具体计算基准见表3-5-1。
表3-5-1	灌区工程计算基准
	编号
	影响因素
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五
	六

	——
	渠道工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	渠道长度(m)
	1000

	2
	梯形混凝土渠道、生态护坡渠道断面面积(m²)
	51
	18
	10
	6
	4
	1

	3
	浆砌石渠道断面面积(m²)
	48
	17
	9
	6
	4
	1

	4
	渠道衬砌范围
	两测渠坡加渠底衬砌

	二
	渠系建筑物工程
	 

	1
	渡槽、倒虹吸、涵洞(隧洞)建筑物长度(m)
	10

	2
	渡槽断面面积(m²)
	15
	12
	10
	4
	2
	1

	3
	倒虹吸断面面积(m²)
	16
	10
	8
	6
	4
	1

	4
	涵洞(隧洞)断面面积(m²)
	30
	10
	8
	4
	2
	1

	5
	跌水与陡坡断面体积(座/m³)
	20
	16
	12
	5
	1
	0.5

	6
	水闸单孔孔口面积(m²)
	9
	6
	4
	3
	2
	1

	7
	水闸孔口数量(个)
	3
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	农桥断面面积 (座/m²)
	60
	50
	48
	40
	24
	12
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灌区工程基本维修养护项目定额标准按表3-5-2、3-5-3执行。
表3-5-2	灌区工程基本维修养护项目定额标准(一)	单位：元/年
	序号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五
	六

	一
	渠道工程维修养护
	22437
	14073
	9400
	7607
	6634
	3701

	1
	渠顶土方养护
	1027
	770
	642
	513
	342
	171

	2
	渠坡土方养护
	749
	416
	385
	308
	1098
	549

	3
	渠坡混凝土养护
	4518
	2815
	1828
	1462
	914
	695

	4
	生态护坡养护
	509
	283
	262
	209
	189
	94

	5
	浆砌石破损维修
	15635
	9790
	6283
	5114
	4091
	2192

	二
	渠系建筑物
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	渡槽工程
	5046
	4246
	3869
	3206
	2460
	1884

	1.1
	土方养护
	67
	53
	44
	18
	9
	4

	1.2
	进出口段浆砌石维修
	3467
	2815
	2580
	2345
	1876
	1462

	1.3
	混凝土破损维修
	804
	731
	658
	439
	292
	195

	1.4
	工程表面裂缝维修
	405
	369
	332
	221
	147
	111

	1.5
	止水更换
	262
	238
	214
	143
	95
	71

	1.6
	护拦养护
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	2
	倒虹吸
	6029
	4753
	4176
	3603
	2909
	2176

	2.1
	养护土方
	61
	29
	23
	21
	20
	16

	2.2
	进出口段浆砌石维修
	2815
	2580
	2345
	2111
	1755
	1462

	2.3
	拦污栅养护
	847
	529
	424
	318
	212
	53

	2.4
	混凝土破损维修
	1462
	1023
	877
	731
	585
	439

	2.5
	裂缝处理
	369
	258
	221
	184
	147
	111

	2.6
	止水更换
	476
	333
	286
	238
	190
	95

	3
	涵洞(隧洞)
	8891
	4762
	4141
	3315
	2107
	1162

	3.1
	土方养护
	86
	35
	27
	22
	20
	17

	3.2
	进出口段浆砌石维修
	4536
	2815
	2580
	2345
	1462
	776

	3.3
	拦污栅养护
	1588
	529
	424
	212
	106
	53

	3.4
	混凝土破损维修
	1170
	585
	439
	287
	174
	94

	3.5
	裂缝处理
	892
	464
	387
	258
	202
	127

	3.6
	止水更换
	619
	333
	286
	190
	143
	95
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	序号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四
	五
	六

	4
	跌水与陡坡工程
	1109
	887
	665
	266
	55
	28

	5
	灌区水闸工程
	13444
	6466
	5194
	4632
	3662
	3415

	5.1
	水工建筑物维修养护
	6726
	3484
	2653
	2337
	1525
	1385

	5.1.1
	土方养护
	214
	171
	128
	86
	64
	43

	5.1.2
	护坡砌石维修
	2857
	2293
	1949
	1949
	1224
	1224

	5.1.3
	防冲设施抛维修
	1873
	624
	312
	104
	104
	52

	5.1.4
	混凝土破损维修
	1184
	263
	175
	132
	88
	44

	5.1.5
	混凝土裂缝处理
	597
	133
	88
	66
	44
	22

	5.2
	闸门
	2099
	517
	399
	334
	270
	205

	5.2.1
	止水更换
	321
	83
	71
	60
	48
	36

	5.2.2
	工作闸门防腐处理
	1429
	318
	212
	159
	106
	53

	5.2.3
	水面漂浮物清理
	348
	116
	116
	116
	116
	116

	5.3
	启闭机
	1188
	396
	396
	396
	396
	396

	5.3.1
	机体表面防腐处理
	143
	48
	48
	48
	48
	48

	5.3.2
	钢丝绳养护
	697
	232
	232
	232
	232
	232

	5.3.3
	传(制)动系统养护
	348
	116
	116
	116
	116
	116

	5.4
	机电设备养护
	1742
	1278
	1278
	1278
	1278
	1278

	5.4.1
	操作设备养护
	697
	232
	232
	232
	232
	232

	5.4.2
	配电设施养护
	465
	465
	465
	465
	465
	465

	5.4.3
	输变电系统养护
	232
	232
	232
	232
	232
	232

	5.4.4
	避雷设施养护
	232
	232
	232
	232
	232
	232

	5.4.5
	照明设施维修
	116
	116
	116
	116
	116
	116

	5.5
	物料动力消耗
	1688
	790
	467
	287
	194
	151

	5.5.1
	柴油消耗
	272
	136
	68
	34
	14
	7

	5.5.2
	机油消耗
	87
	29
	29
	29
	29
	29

	5.5.3
	黄油消耗
	235
	78
	78
	78
	78
	78

	5.5.4
	电力消耗
	1094
	547
	292
	146
	73
	36

	6
	农桥工程
	1168
	974
	935
	779
	467
	234
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表3-5-3	灌区工程基本维修养护项目定额标准 (二)
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五
	六

	1
	附属设施维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	管理房维修
	5075
	4575
	4500
	2000
	1125
	 

	1.2
	管理区绿化养护
	319
	246
	235
	157
	105
	 

	1.3
	标识牌维修
	2400
	2400
	2100
	1800
	1500
	1500

	1.4
	围墙护栏养护
	按实际围墙护栏长度计算

	2
	灌区自动化信息管理系统
	按设备资产原值的5%计算

	3
	量水设施维修
	按工程实施资产的4%计算


灌区工程调整维修养护项目定额标准按表3-5-4执行。
表3-5-4	灌区工程调整维修养护项目定额标准
	序号
	项目名称
	单位
	标准
	计算方法

	1
	护渠林养护
	元株
	2.20
	按实有发生量计列

	2
	渠道杂草清理
	元/平方米
	3.98
	按实有发生量计列

	3
	水面漂浮物清理
	元/立方米
	27.6
	按实有发生量计列


灌区工程维修养护定额基准调整系数按表3-5-5、3-5-6、3-5-7、3-5-8、3-5-9、3-5-10、3-5-11执行。
表3-5-5	渠道工程基本维修养护项目定额调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	渠道长度
	表3-5-2中1项
	渠道长度每增减1m，系数增减0.001

	2
	梯形混凝土渠道、生态护坡渠道断面面积
	表3-5-2中3、4项
	断面面积每增减10m²，系数增减0.15

	3
	浆砌石渠道断面面积
	表3-5-2中5项
	断面面积每增减10m²，系数增减0.15

	4
	渠顶路面结构
	表3-5-2中1项
	石渣、砂砾石路面系数0.2；混凝土路面系数0.8

	5
	衬砌范围
	表3-5-2中3、5项
	仅两测渠坡衬砌，系数取0.7
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表3-5-6	渡槽维修养护项目定额调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	渡槽断面面积
	表3-5-2中1
.1、1.3、1.4、1.5、1.6项
	断面面积每增减10m²，系数增减0.15

	2
	渡槽长度
	表3-5-2中1
.1、1.3、1.4、1.5、1.6项
	每增减1m，系数增减0.1


表3-5-7	倒虹吸维修养护项目定额调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	倒虹吸断面面积
	表3-5-2中2
.1、2.3、2.4、2.5、2.6项
	断面面积每增减10m²，系数增减0.15

	2
	倒虹吸结构
	表3-5-2中2
.1、2.3、2.4、2.5、2.6项
	金属结构系数取0.8

	3
	倒虹吸长度
	表3-5-2中2
.1、2.3、2.4、2.5、2.6项
	每增减1m，系数增减0.1


表3-5-8	涵洞(隧洞)维修养护项目定额调整系数表

	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	涵洞(隧洞)断面面积
	表3-5-2中3
.1、3.2、3.3、3.4、3.5项
	断面面积每增减10m²，系数增减0.15

	2
	涵洞长度
	表3-5-2中3
.1、3.2、3.3、3.4、3.5项
	每增减1m，系数增减0.1



表3-5-9	跌水与陡坡维修养护项目定额调整系数表

	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	跌水与陡坡断面体积
	表3-5-2中4项
	按直线内插法计算，超出范围按直线外延法

	2
	跌水与陡坡结构
	表3-5-2中4项
	浆砌石结构系数取0.8



表3-5-10	灌区水闸维修养护项目定额调整系数表

	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	水闸单孔孔口面积
	表3-5-2中5.2项
	按直线内插法计算，超出范围按直线外延法

	2
	孔口数量
	表3-5-2中5.2、5.3项
	一级每增减1孔，系数增减0.33 ，二至六级每增减1孔，系数增减0.5

	3
	启闭机类型
	表3-5-2中5.3项
	螺杆式启闭机系数取0.7

	4
	闸门类型
	表3-5-2中5.2项
	混凝土闸门系数取0.3，弧形钢闸门系数取1.2，铸铁闸门系数取0.7，木制闸门系数0.8
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表3-5-11	农桥维修养护项目定额调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	农桥断面面积
	表3-5-2中6项
	断面面积每增减10m²，系数增减0.15


3.6.农村饮水安全工程维修养护定额标准
农村饮水安全工程基本维修养护定额标准主要考虑以下影响因素，井规格，清水池 (蓄水池)容积，输配水管线规格。各影响因素具体计算基准见表3-6-1。
表3-6-1	农村饮水安全工程计算基准
	影响因素
	维修养护等级

	
	一
	二
	三
	四
	五
	六

	大口井规格
	 
	 
	 
	直径3m、井深6m
	直径3m、井深6m
	直径3m、井深6m

	机电井规格
	井深60m
	井深60m
	井深60m
	井深60m
	井深60m
	井深60m

	清水池
(蓄水池)
	长方体
	长23m、宽12m、高4m
	长20.5m、宽8.5m、高4m
	长10m、宽5.5m、高3.5m
	长9m、宽5m、高3.5m
	长4m、宽4m、高3.5m
	长3m、宽2m、高3m

	
	圆柱体
	直径
20m、池深4m
	直径15m、池深4m
	直径8m、井深3.5m
	直径6m、井深3m
	直径4m、井深3m
	直径3m、井深3m

	输配水
管线规格
	管材
	球墨铸铁
	球墨铸铁
	PE管
	PE管
	PE管
	PE管

	
	管线直径DN(mm)
	500
	350
	300
	110
	90
	90

	
	管线长度m
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	
	管线埋深m
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5


农村饮水安全工程维修养护定额标准按3-6-2、3-6-3执行。
表3-6-2	农村饮水安全工程基本维修养护项目定额标准
单位：元/年
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	 
	二
	三
	四
	五
	六

	1
	水源工程维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	取水建筑物工程维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	截潜墙破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.1
	混凝土截潜墙
	 
	 
	 
	998
	832
	665
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	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五
	六

	1.1.1.2
	浆砌石截潜墙
	 
	 
	 
	877
	877
	877

	1.2
	水源井工程维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	大口井维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.1
	混凝土大口井
	 
	 
	 
	2241
	1865
	1493

	1.2.1.2
	浆砌石大口井
	 
	 
	 
	2240
	1866
	1492

	1.2.2
	机电井维修
	3365
	3365
	2245
	1122
	1122
	1122

	1.2.3
	水源防护工程维修
	 
	 
	 
	3174
	3174
	3174

	1.2.3.1
	浆砌石挡墙
	 
	 
	 
	2008
	2008
	2008

	1.2.3.2
	固滨笼挡墙
	 
	 
	 
	1166
	1166
	1166

	2
	调节构筑物工程维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	沉淀池维修
	232
	232
	174
	 
	 
	 

	2.2
	铁、锰超标处理池维修
	 
	 
	871
	871
	871
	755

	2.3
	清水池 (蓄水池)维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	混凝土池体破损维修
	7721
	5508
	2107
	1718
	697
	347

	2.3.2
	浆砌石池体破损维修
	6972
	4982
	1918
	1565
	641
	329

	2.4
	曝气池维修
	348
	348
	232
	116
	116
	116

	3
	管线维修
	1034
	862
	724
	443
	383
	383

	3.1
	输、配水管线漏点处理
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	3.2
	检修阀门井维修
	884
	712
	574
	293
	233
	233

	4
	管理设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	水泵房维修
	5690
	4312
	1749
	1749
	986
	986

	4.2
	管理房维修
	10366
	8202
	3649
	1781
	640
	640

	4.3
	道路维修
	3381
	2358
	1976
	1433
	1091
	645

	4.3.1
	进场道路
	1781
	1559
	1336
	1113
	891
	445

	4.3.2
	厂区道路维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.2.1
	混凝土路面维修
	679
	339
	271
	136
	85
	85

	4.3.2.2
	沥青路面维修
	921
	461
	368
	184
	115
	115

	4.4
	围墙维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	砖围墙
	2317
	1738
	869
	435
	365
	365
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	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	——
	二
	三
	四
	五
	六

	4.4.2
	铁艺围墙
	960
	720
	360
	180
	150
	150

	4.4.3
	混凝土围墙
	960
	720
	360
	180
	150
	150

	4.4.4
	浆砌石围墙
	1593
	1195
	598
	299
	251
	251

	4.5
	厂区绿化养护
	348
	348
	232
	116
	116
	116

	5
	机电设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	机电井机电设备养护
	3273
	2630
	1986
	1775
	1320
	1320

	5.2
	二次加压设备养护
	8207
	5896
	3930
	2703
	1960
	1960

	6
	水质处理系备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	活性碳过滤设备养护
	1812
	1255
	848
	566
	566
	566

	6.2
	除铁、锰设备养护
	755
	523
	353
	282
	282
	282

	6.3
	二氧化氯发生器设备维修
	232
	232
	232
	116
	116
	116

	6.4
	次氯酸钠设备维修
	232
	232
	232
	116
	116
	116

	6.5
	紫外消毒设备维修
	232
	232
	232
	116
	116
	116

	6.6
	净水装置设备维修
	1767
	1060
	757
	282
	282
	282

	6.7
	水质检测设备维修
	116
	116
	116
	 
	 
	 

	7
	物料消耗
	9125
	5475
	1095
	137
	64
	27

	7.1
	药品消耗
	9125
	5475
	1095
	137
	64
	27


表3-6-3	农村饮水安全工程调整维修养护项目定额标准
	编号
	维修养护项目
	单位
	单价
	计算方法

	1
	自动监测系统维修
	元处
	10000
	按固定资产原值的5%计算

	2
	一体化除铁锰净水装置滤料更换
	元/m³
	2350
	按照实际发生量计列

	3
	传统工艺除铁锰净水池滤料更换
	元/m³
	2150
	按照实际发生量计列


农村饮水安全工程维修养护定额基准调整系数按表3-6-4执行。
表3-6-4	农村饮水安全工程维修养护定额基准调整系数表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	大口井规格
	表3-6-2中1.2.1项
	直径每增减1m，对应系数增减0.1；井深每增减1m，对应系数增减0.1

	2
	机电井规格
	表3-6-2中1.2.2项
	井深每增减10m，对应系数增减0.1
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	3
	清水池(蓄水池)
	表3-6-2中2.3项
	容积每增减100m³ ,系数增减0.15

	4
	输配水管材
	表3-6-2中3.1项
	PE管材,系数取1.15

	5
	输配水管线长度
	表3-6-2中3.1项
	长度每增减100m，系数增减0.1

	6
	输配水管线埋深
	表3-6-2中3.1项
	埋深每增减0.1m ,系数增减0.067

	7
	输配水管线直径
	表3-6-2中3项
	管径每增减10mm，系数增减0.05;


3.7.农村水电站工程维修养护定额标准
农村水电站工程基本维修养护项目定额的计算基准按表3-7-1执行。
表3-7-1	农村水电站工程计算基准
	编号
	影响因素
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四

	1
	装机容量P (10⁴kw)
	3
	0.75
	0.28
	0.05

	2
	升压站变压器容量(10³kVA)
	40
	10
	4
	0.63


农村水电站工程基本维修养护项目定额标准按表3-7-2、3-7-3执行。
表3-7-2	农村水电站工程基本维修养护项目定额标准(一)	单位：元
/ (座·年)
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四

	1
	水电站建筑物维修养护
	55796
	39942
	23907
	15871

	1.1
	发电厂房维修
	24000
	16000
	6000
	4000

	1.2
	混凝土破损维修
	29082
	21812
	16359
	10906

	1.3
	尾水渠浆砌石维修
	913
	731
	548
	365

	1.4
	升压站维修
	1800
	1400
	1000
	600

	2
	水轮机养护
	19515
	15101
	10803
	6737

	2.1
	水轮机养护
	10454
	8131
	5808
	3485

	2.2
	调速系统养护
	2323
	1742
	1162
	929

	2.3
	油压装置和漏油装置养护
	1510
	1162
	929
	581

	2.4
	主阀养护
	2904
	2323
	1742
	1162

	2.5
	水轮机辅助设备养护
	2323
	1742
	1162
	581

	3
	水轮发电机养护
	14172
	11151
	8015
	4646
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	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四

	3.1
	水轮发电机养护
	11268
	8828
	6273
	3717

	3.2
	水轮发电机辅助设备
	2904
	2323
	1742
	929

	4
	变压器养护
	1975
	1510
	1045
	581

	4.1
	主变压器养护
	1045
	813
	581
	348

	4.2
	厂用变压器
	929
	697
	465
	232

	5
	电气设备养护
	8596
	6156
	4182
	2439

	5.1
	断路器养护
	1162
	697
	465
	232

	5.2
	隔离开关养护
	1162
	697
	465
	232

	5.3
	控制保护设备养护
	1162
	929
	697
	465

	5.4
	厂用电系统养护
	1394
	929
	581
	348

	5.5
	直流系统养护
	1045
	813
	465
	232

	5.6
	避雷设施维修
	929
	697
	465
	232

	5.7
	其它电气设备养护
	1742
	1394
	1045
	697

	6
	物料动力消耗
	43357
	31325
	22030
	17111

	6.1
	电力消耗
	12800
	6400
	5120
	3840

	6.2
	柴油消耗
	4992
	4070
	2765
	2166

	6.1
	机油消耗
	6045
	4935
	3345
	2625

	6.2
	黄油消耗
	19520
	15920
	10800
	8480


表3-7-3	农村水电站工程基本维修养护项目定额标准(二)单位：元
/ (座·年)
	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四

	1
	水力机械辅助设备养护
	2439
	1742
	1045
	581

	1.1
	辅助设备
	1045
	813
	465
	232

	1.2
	系统管路
	1394
	929
	581
	348

	2
	起重设备养护
	1394
	1162
	929
	697

	3
	拦污栅养护
	3212
	2569
	1713
	1071

	4
	附属设施维修养护
	5496
	3967
	3058
	2018

	4.1
	管理房维修
	3000
	2000
	1600
	1000

	4.2
	电站道路维修
	2000
	1600
	1200
	800
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	编号
	维修养护项目
	维修养护等级

	
	
	一
	二
	三
	四

	4.3
	厂区绿化养护
	219
	159
	119
	80

	4.4
	围墙维修
	277
	208
	138
	138
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表3-7-4	农村水电站站工程维修养护项目定额基准调整系数
表
	编号
	影响因素
	调整对象
	调整系数

	1
	水电站装机容量P  (10⁴kw)
	表3-7-2中1-5项
	按直线内插法计算，超出范围按直线外延法

	2
	水轮机类型
	表3-7-2中2 项
	轴流式系数取0.7

	3
	水轮发电机类型
	表3-7-2中3 项
	卧式系数取0.7

	4
	主变压器容量  (10³kVA)
	表3-7-2中4 项
	按直线内插法计算，超出范围按直线外延法

	5
	主变压器数量
	表3-7-2中4 项
	每增减1台 ，系数增减0.5
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维修养护经费预算编制说明
工程名称：
	(主要填写的内容详见编制规定)


第1页共1页
管理单位：	责任人：

编制人：	联系方式：
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附表一
维修养护经费预算汇总表
	序号
	工程或费用名称
	经费总额
	公益分摊

	
	
	基本维修养护项目经费 (元)
	调整维修养护项目经费(元)
	其他经费(元)
	小计(元)
	公益比例(%)
	小计(元)

	一
	水库工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	二
	拦河闸(坝)工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	三
	堤防工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	四
	泵站工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	五
	灌区工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	六
	农村饮水安全工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	七
	农村水电站工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 



管理单位：	责任人：品

编制人：	联系方式：




附表二 1-1の
1

水库工程基本维修养护项目经费预算计算表
工程名称：
单位：元/年
	工程概况
	工程所在地
	 
	维修养护等级
	 

	
	坝型
	 
	坝高
	 
	坝长
	 
	路面类型
	 

	
	闸门数量
	 
	闸门类型
	 
	建成年限
	 
	启闭机类型
	 

	 
	序号
	项目名称
	影响因素1
	调整系数1
	影响因素2
	调整系数2
	 	
	综合调整系数
	定额标准
	资产原值
	维修养护经费(元)

	
	1
	主体工程维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	坝顶路面维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	上游护坡维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3
	下游护坡维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.4
	混凝土空蚀剥蚀磨损处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.5
	混凝土表面裂缝处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.6
	坝下防冲混凝土结构维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.7
	坝下防冲浆砌石结构维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.8
	防浪墙维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.9
	排水沟维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.10
	工作桥桥面维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.11
	工作桥栏杆养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	1.12
	廊道维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13
	人工除草
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14
	小型金属构件养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15
	观测设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	金属结构设备维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	工作闸门养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	溢洪道钢闸门及埋件防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	溢洪道闸门止水更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	底孔、泄洪洞钢闸门及埋件防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	底孔、泄洪洞闸门止水更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	启闭机养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	溢洪道机体表面防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	溢洪道钢丝绳 (液压管 )养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	溢洪道启闭机传制动系统养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	底孔、泄洪洞机体表面防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	底孔、泄洪洞钢丝绳养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	底孔、泄洪洞传制动系统养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	机电设备维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	操作设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	配电设施养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	输变电系统维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	基本项目( 一)
	3.4
	10kV变压器检测
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.5
	避雷设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.6
	照明设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	物料动力消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.1
	柴油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.2
	机油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.3
	黄油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.4
	防冻液消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	附属设施维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	管理房维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	坝区绿化养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3
	闸门防冰系统维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.4
	护栏养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.5
	标识牌维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	观测设施、启闭机、机电设备配件更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1
	观测设施配件更换  (资产)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2
	启闭机配件更换  (资产)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.3
	机电设备配件更换(资产)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	水情自动测报系统维修  (资产)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	安全监测系统维修  (资产)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	基本项目( 二)
	5
	检修闸门养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	检修闸门启闭机养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	自备发电机维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	防汛专用道路维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	备注
	固定资产计算依据：

	
	其他：






附表二 1-2
水库工程调整维修养护项目经费预算计算表
工程名称：
单位：元/年品

	序号
	项目名称
	计算依据
	单位
	数量
	定额标准
	维修养护经费(元)

	1
	土石坝排水体维修
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	土石坝下游护坡干砌石护坡维修
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	土石坝下游护坡草皮护坡养护
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	动物灾害防治
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	启闭机及闸门安全检测
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	启闭机及闸门设备评级
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	工程安全鉴定经费
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	小计
	 
	 
	 
	 
	 

	其他项目：

	序号
	项目名称
	计算依据
	简要说明
	维修养护经费(元)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	小计
	 
	 
	 

	合计：






附表二 2-1-10)
0

拦河闸工程基本维修养护项目经费预算计算表
工程名称：
单位：元/年
	工程概况
	工程所在地
	 
	维修养护等级
	 

	
	设计流量
	 
	孔口面积
	 
	孔口数量
	 
	接触水体
	 

	
	闸门类型
	 
	启闭机类型
	 
	建成年限
	 
	 
	 

	 
	序号
	项目名称
	影响因素1
	调整系数1
	影响因素2
	调整系数2
	
	综合调整系数
	定额标准
	资产原值
	维修养护经费(元)

	
	1
	水闸建筑物维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	土方养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	护坡砌石勾缝维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3
	护坡砌石维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.4
	防冲设施破坏处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.5
	混凝土破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.6
	伸缩缝填料补填
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.7
	交通桥桥面维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.8
	交通桥栏杆养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.9
	检修桥栏杆养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.10
	标识牌维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	闸门设备维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1
	止水更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2
	工作闸门防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.3
	水面漂浮物清理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






ò

	基本项目( 一)
	2.4
	检修闸门养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	启闭机设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1
	钢丝绳养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.2
	传(制)动系统维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	机电设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.1
	操作设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.2
	配电设施养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.3
	输变电系统维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.4
	避雷设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.5
	照明设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	物料动力消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.1
	柴油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.2
	机油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.3
	黄油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.4
	防冻液消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	过水坝段维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	启闭机、机电设备维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	启闭机配件更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	机电设备配件更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3
	启闭机机体防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	安全监测系统维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	检修闸门启闭机养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	混凝土裂缝处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	自备发电机养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	基本项目(二)
	6
	绿化养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	管理房维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	护栏养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	预警消防设施养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	备注
	固定资产计算依据：

	
	其他：






附表二 2-1-2N

拦河闸工程调整维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	序号
	项目名称
	计算依据
	单位
	数量
	定额标准
	维修养护经费(元)

	1
	闸室清淤
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	动物灾害防治
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	闸区道路维修
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	自动控制系统养护
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	启闭机及闸门安全检测
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	启闭机及闸门设备评级
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	工程安全鉴定经费
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	小计
	 
	 
	 
	 
	 

	其他项目：

	序号
	项目名称
	计算依据
	简要说明
	维修养护经费(元)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	小计
	 
	 
	 

	合计：






附表二 2-2-1
橡胶坝工程基本维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	工程概况
	工程所在地
	 
	维修养护等级
	 

	
	设计流量
	 
	孔口面积
	 
	孔口数量
	 
	接触水体
	 

	
	闸门类型
	 
	启闭机类型
	 
	建成年限
	 
	 
	 

	 
	序号
	项目名称
	影响因素1
	调整系数1
	影响因素2
	调整系数2
	
	综合调整系数
	定额标准
	资产原值
	维修养护经费(元)

	
	1
	主体维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	橡胶袋维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	金属件养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3
	混凝土表面破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.4
	防冲设施砼破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.5
	防冲设施抛石维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	闸门维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1
	止水更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2
	工作闸门防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.3
	检修闸门养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	启闭机设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1
	钢丝绳养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.2
	传(制)动系统维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	基本项目
	3.3
	启闭机机体防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.4
	启闭机配件更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	机电设备维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.1
	操作设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.2
	配电设施养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.3
	观测设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.4
	机电设备配件更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	物料动力消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.1
	机油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.2
	黄油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	备注
	固定资产计算依据：

	
	其他：


5





附表二 2-3-1
滚水坝工程基本维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年ci

	工程概况
	工程所在地
	 
	维修养护等级
	 

	
	设计流量
	 
	孔口面积
	 
	孔口数量
	 
	接触水体
	 

	
	闸门类型
	 
	启闭机类型
	 
	建成年限
	 
	 
	 

	基本项目
	序号
	项目名称
	影响因素1
	调整系数1
	影响因素2
	调整系数2
	
	综合调整系数
	定额标准
	资产原值
	维修养护经费(元)

	
	1
	土方养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	工程表面裂缝维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	浆砌石破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	防冲设施破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	闸门、启闭机养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	黄油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	备注
	固定资产计算依据：

	
	其他：






附表二 3-1
堤防工程基本维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	工程概况
	工程所在地
	 
	维修养护等级
	 

	
	堤防长度
	 
	堤顶宽度
	 
	堤身轮廓线长度
	 
	路面结构
	 

	
	堤身土质
	 
	江河堤/海堤
	 
	建成年限
	 
	 
	 

	基本项目( 一)
	序号
	项目名称
	影响因素1
	调整系数1
	影响因素2
	调整系数2
	
	综合调整系数
	定额标准
	资产原值
	维修养护经费(元)

	
	1
	堤顶维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	堤顶土方养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	堤肩维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3
	堤顶路面维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.4
	堤顶洒水
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	堤坡维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1
	堤坡土方养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2
	草皮护坡养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	标志牌(碑)维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	穿堤涵  (闸)维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	害堤动物防治
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	管理路砂石路面维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	基本项目(二)
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	备注
	固定资产计算依据：

	
	其他：






附表二 3-220

堤防工程调整维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	序号
	项目名称
	计算依据
	单位
	数量
	定额标准
	维修养护经费(元)

	1
	堤防隐患探测
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	备防土(土牛)养护
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	备防石养护
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	防洪(浪)墙维修
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	管理房维修
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	护堤林养护
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	护堤地边埂整修
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	小计
	 
	 
	 
	 
	 

	其他项目：

	序号
	项目名称
	计算依据
	简要说明
	维修养护经费(元)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	小计
	 
	 
	 

	合计：






附表二4-1
泵站工程基本维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	工程概况
	工程所在地
	 
	维修养护等级
	 

	
	堤防长度
	 
	堤顶宽度
	 
	堤身轮廓线长度
	 
	路面结构
	 

	
	堤身土质
	 
	江河堤/海堤
	 
	建成年限
	 
	 
	 

	 
	序号
	项目名称
	影响因素1
	调整系数1
	影响因素2
	调整系数2
	
	综合调整系数
	定额标准
	资产原值
	维修养护经费(元)

	
	1
	机电设备维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	机组维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	输变电系统维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3
	操作设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.4
	配电设施养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.5
	避雷设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	辅助设备维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1
	止水条更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2
	工作闸门、检修闸门防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.3
	油汽水系统维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.4
	拍门、启闭机、拦污栅、清污机养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.5
	起重设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	泵站建筑物维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1
	泵房维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.2
	挡土墙浆砌石维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	基本项目( 一)
	3.3
	挡土墙砌石勾缝维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.4
	进水渠混凝土破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.5
	混凝土裂缝处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.6
	进出水池清淤
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	物料动力消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.1
	机油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.2
	黄油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.3
	汽油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	基本项目( 二)
	1
	管理房维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	绿化养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	护栏养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	机电设备、辅助设备配件更换(资产)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	启闭机设备配件(资产)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	自动控制系统养护  (资产)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	高低压电器预防性试验
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	安全监测系统维修  (资产)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	标识牌维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	备注
	固定资产计算依据：

	
	其他：


∞





附表二 4-2∞

泵站工程调整维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	序号
	项目名称
	计算依据
	单位
	数量
	定额标准
	维修养护经费(元)

	1
	水面漂浮物清理
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	泵站建筑物及设备评级
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	小计
	 
	 
	 
	 
	 

	其他项目：

	序号
	项目名称
	计算依据
	简要说明
	维修养护经费(元)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	小计
	 
	 
	 

	合计：






附表二 5-1
灌区工程基本维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	工程概况
	工程所在地
	 
	维修养护等级
	 

	
	渠道长度
(m)
	 
	渠道设计流量Q(m³/s)
	 
	渠道断面面积
(m²)
	 
	渠道衬砌形式
	 

	
	渠道衬砌范围
	 
	渡槽设计流量 )
	 
	渡槽断面面积(m²)
	 
	渡槽结构
	 
	渡槽长度(m)
	 

	
	渠顶路面结构
	 
	倒虹吸设计流量 )
	 
	倒虹吸断面面积(m²)
	 
	倒虹吸结构
	 
	倒虹吸长度(m)
	 

	
	涵洞(隧洞)断面面积(m²)
	 
	涵洞(隧洞)设
计流量
Q(m³/s)
	 
	涵洞(隧洞)长度(m)
	 
	水闸单孔孔口面积
	 
	孔口数量
	 

	
	闸门类型
	 
	启闭机类型
	 
	建成年限
	 
	 
	 

	 
	序号
	项目名称
	影响因素1
	调整
系数1
	影响
因素2
	调整
系数2
	
	综合调整系数
	定额标准
	资产原值
	维修养护
经费
(元)

	
	一
	渠道工程维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	渠顶土方养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	渠坡土方养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	渠坡混凝土养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	生态护坡维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	浆砌石破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	二
	渠系建筑物维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






∞

ω

	1
	渡槽工程
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	土方养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	进出口段浆砌石维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	混凝土破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	工程表面裂缝维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	止水更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	护拦养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	倒虹吸
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	土方养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	进出口段浆砌石维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	拦污栅养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	混凝土破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	裂缝处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	止水更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	涵洞(隧洞)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	土方养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	进出口段浆砌石维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	拦污栅养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	混凝土破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	裂缝处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	止水更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






x0

	4
	跌水与陡坡
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	水闸
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	水工建筑物维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	土方养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	护坡砌石维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.3
	防冲设施破坏处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.4
	混凝土破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.5
	混凝土裂缝处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	闸门
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	止水更换
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.2
	工作闸门防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	水面漂浮物清理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	启闭机维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	机体表面防腐处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.2
	钢丝绳养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.3
	传(制)动系统养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4
	机电设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.1
	操作设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.2
	配电设施养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.3
	输变电系统养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.4
	避雷设施养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






0007

	基本项目(一)
	5.4.5
	照明设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.5
	物料动力消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.5.1
	柴油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.5.2
	机油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.5.3
	黄油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.5.4
	电力消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	农桥
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	附属设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	管理房维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	管理区绿化养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3
	标识牌维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.4
	围墙护栏养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	灌区自动化信息管理系统维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	量水设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	备注
	固定资产计算依据：

	
	其他：






附表二 5-200

灌区工程调整维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	序号
	项目名称
	计算依据
	单位
	数量
	定额标准
	维修养护经费 (元)

	1
	护渠林养护
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	渠道杂草清理
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	水面漂浮物清理
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	小计
	 
	 
	 
	 
	 

	其他项目：

	序号
	项目名称
	计算依据
	简要说明
	维修养护经费(元)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	小计
	 
	 
	 

	合计：






附表二 6-1≌

农村饮水安全工程基本维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	工程概况
	工程所在地
	 
	维修养护等级
	 

	
	供水规模W(m³/d)
	 
	大口井规格
	 
	直径、井深
(m)
	 
	输配水管线DN(mm)
	 

	
	管道材质
	 
	机电井规格
	 
	井深(m)
	 
	建成年限
	 

	
	清水池(蓄水池)形状(长方体、圆柱体)
	 
	清水池(蓄水池)规格
	 
	 
	 

	 
	序号
	项目名称
	影响因素1
	调整系数1
	影响因素2
	调整系数2
	
	综合调整系数
	定额标准
	资产原值
	维修养护经费(元)

	
	1
	水源工程维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	取水建筑物工程维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.1
	截潜墙破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.1.1
	混凝土截潜墙
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.1.2
	浆砌石截潜墙
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	水源井工程维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2.1
	大口井维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2.1.1
	混凝土大口井
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2.1.2
	浆砌石大口井
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2.2
	机电井维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2.3
	水源防护工程维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2.3.1
	浆砌石挡墙
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2.3.2
	固滨笼挡墙
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	调节构筑物工程维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






∞

x₀

	2.1
	沉淀池维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	铁、锰超标处理池维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	清水池(蓄水池)维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	混凝土池体破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.2
	浆砌石池体破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	曝气池维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	管线维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	输、配水管线漏点处理
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	检修阀门井维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	管理设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	水泵房维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	管理房维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	道路维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	进场道路维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.2
	厂区道路维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.2.1
	混凝土路面维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.2.2
	沥青路面维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	围墙维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	砖围墙
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.2
	铁艺围墙
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.3
	混凝土围墙
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.4
	浆砌石围墙
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	厂区绿化养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	机电设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	机电井机电设备维
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






∞

	基本项目
	5.2
	二次加压设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	水质处理系备维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.1
	活性碳过滤设备维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.2
	除铁、锰设备维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.3
	二氧化氯发生器设备维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.4
	次氯酸钠设备维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.5
	紫外消毒设备维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.6
	净水装置设备维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.7
	水质检测设备维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	物料消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7.1
	药品投加
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	备注
	固定资产计算依据：

	
	其他：






附表二 6-28

农村饮水安全工程调整维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	序号
	项目名称
	计算依据
	单位
	数量
	定额标准
	维修养护经费(元)

	1
	自动监测系统维修
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	一体化除铁锰净水装置滤料更换
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	传统工艺除铁锰净水池滤料更换
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	小计
	 
	 
	 
	 
	 

	其他项目：

	序号
	项目名称
	计算依据
	简要说明
	维修养护经费(元)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	小计
	 
	 
	 

	合计：






附表二 7-1o

农村水电站基本维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	工程概况
	工程所在地
	 
	维修养护等级
	 

	
	装机容量(10⁴kw)
	 
	水轮机类型
	 
	水轮发电机类型
	 
	主变压器容量
(10³KVA)
	 

	
	主变压器数量
	 
	建成年限
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	序号
	项目名称
	影响因素1
	调整系数1
	影响因素2
	调整系数2
	
	综合调整系数
	定额标准
	资产原值
	维修养护经费 (元)

	
	1
	水电站建筑物维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	发电厂房维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	混凝土破损维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3
	尾水渠浆砌石维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.4
	升压站维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	水轮机养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1
	水轮机养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2
	调速系统养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.3
	油压装置和漏油装置养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.4
	主阀养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.5
	水轮机辅助设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	水轮发电机养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1
	水轮发电机养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.2
	水轮发电机辅助设备
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	变压器养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






N

	基本项目( 一)
	4.1
	主变压器养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.2
	厂用变压器
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	电气设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.1
	断路器养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.2
	隔离开关养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.3
	控制保护设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.4
	厂用电系统养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.5
	直流系统养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.6
	避雷设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.7
	其它电气设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	物料动力消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.1
	电力消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.2
	柴油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.1
	机油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.2
	黄油消耗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	水力机械辅助设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1
	辅助设备
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2
	系统管路
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	起重设备养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1
	桥式起重机
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	拦污栅养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	附属设施维修养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.1
	管理房维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.2
	电站道路维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	基本项目( 二)
	4.3
	厂区绿化养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.4
	围墙维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	备注
	固定资产计算依据：

	
	其他：






附表二 7-2
农村水电站调整维修养护项目经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年
	其他项目：

	序号
	项目名称
	计算依据
	简要说明
	维修养护经费 (元)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	小计
	 
	 
	 

	合计：


≌




附表三
其他经费预算计算表
工程名称：	单位：元/年8

	工程所在地
	 
	维修养护等级
	 

	序号
	项目名称
	计算基准
	定额标准
	经费预算(元)

	1
	勘测设计费
	 
	 
	 

	2
	工程监理费
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合计：
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